**广州城投综合能源投资经营管理有限公司**

**广州大学城能源发展有限公司**

**202411空调维保月度材料采购 竞选文件**

1. 项目名称和采购内容
2. 项目名称：202411空调维保月度材料
3. 采购限价（人民币）：包组一限价20万元；包组二限价3万元。

（三）采购内容：包组一五金材料类；包组二轴承材料类。具体详见采购需求（附件1）。

二、合格供应商资格要求

1. 必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件；
2. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章；
3. 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；
4. 不接受联合体报价。
5. 费用、支付方式及货期

（一） 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用，采购人有权根据实际情况调整采购数量。

（二）付款方式

全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。

1. 货期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

（四）送货地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

四、报价响应要求

1. 本项目采购需求（附件1）中的所有指标均为最低参考标准，其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定供货时提供（采购需求另有描述的，从其要求）报价文件中的总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。
2. 投标时，供应商必须对项目的产品参数、规格型号逐一作实质性响应，并详细列出响应的具体内容（必须以本项目竞选文件规定的《实质性要求响应表》作为附件，加盖公章）。

五、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1. 价格文件（格式见附件2，加盖公章）
2. 报价明细表
3. 商务部分
4. 有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。
5. 附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图并打印页面加盖公章。
6. 供应商调查表（附件3）。
7. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（附件4和附件5）
8. 投标人声明：没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的声明。(附件6)
9. 实质性要求响应表（附件7）。
10. 供应商认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。
11. 技术部分（如有，格式自定，加盖公章）

六、评标方法及成交方式

1、本项目采用经评审的最低投标价评标，对投标人进行价格评审。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。同时通过供应商资格性和有效性审查表（见附件8）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

2、投标人响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求投标人进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

3、采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4、成交方式：收到采购人通知单位为成交单位，无收到通知单位为未成交单位。

**七、递交投标文件**

（一）投标文件递交截止时间：2024年11月27日北京时间17时30分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼东门9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“202411空调维保月度材料采购”字样。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。

（二）投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

**八、采购人地址和联系方式**

1. 采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

 广州大学城能源发展有限公司

1. 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼东门9楼
2. 联系人：李工；联系电话：020-39302060；

附件：1.采购需求

 2.报价明细表

 3.供应商调查表

4.法定代表人证明书

5.法定代表人授权委托书

6.投标声明函

 7.实质性要求响应表

 8.资格性和有效性审查表

 采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

 广州大学城能源发展有限公司

2024年11月20日

附件1

包组一采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将导致废标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 资质要求

（无）

1. 业绩要求

（无）

1. 需求内容
2. 202411空调维保月度材料采购包组一五金材料类清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 型号规格：YJV-3\*6+1\*4mm2 | 米 | 60 |  |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线电缆 | 型号规格：BVR1\*4mm2 带黄绿双色地线 | 米 | 100 |  |
| 3 | PA尼龙波纹管 | 型号规格：：AD34.5 | 米 | 50 |  |
| 4 | 绝缘黄腊管 | 型号规格：内径8毫米 | 条 | 20 |  |
| 5 | 绝缘黄腊管 | 型号规格：内径10毫米 | 条 | 20 |  |
| 6 | 绝缘黄腊管 | 型号规格：内径12毫米 | 条 | 20 |  |
| 7 | 防锈铁红油漆 | 规格参数：16KG/桶 | 桶 | 1 |  |
| 8 | 油漆扫 | 型号规格：1.5寸 | 把 | 20 |  |
| 9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线/电线BV | 型号规格：2.5mm2 、BV铜芯单股硬线， | 米 | 200 |  |
| 10 | 网纹透明橡胶水管 | 型号规格：6分 | 米 | 50 |  |
| 11 | 304不锈钢喉箍 | 型号规格：直径21-38mm；厚1.2mm | 个 | 100 |  |
| 12 | 风机盘管启动电容 | 品牌：铜锋、宁容、丰明等同类型品牌；规格型号：CBB60、2.0uf、500V.AC50/60HZ、圆柱形 备注：要保证是正品及生产日期是近2年的 | 个 | 100 |  |
| 13 | 风机盘管启动电容 | 品牌：铜锋、宁容、丰明等同类型品牌；规格型号：CBB60、1.5uf、500V.AC50/60HZ、圆柱形 备注：要保证是正品及生产日期是近2年的 | 个 | 200 |  |
| 14 | 风机盘管启动电容 | 品牌：铜锋、宁容、丰明等同类型品牌；规格型号：CBB60、2.5uf、500V.AC50/60HZ、备注：要保证是正品及生产日期是近2年的 | 个 | 100 |  |
| 15 | 风机盘管启动电容 | 品牌：铜锋、宁容、丰明等同类型品牌；CBB60、3.5uf、500V.AC50/60HZ、备注：要保证是正品及生产日期是近2年的 | 个 | 20 |  |
| 16 | 三角皮带 | 型号规格：SPZ1060(LW) | 条 | 30 |  |
| 17 | 风机盘管液晶温控器 | 型号规格：单冷式：不要暖气界面显；不要单独通风模式；不要时间设置；达到设定温度时停二通阀不停风机；面板和底座分体；液晶显示；按键式（不要触控式）质保期3年以上 | 个 | 60 |  |
| 18 | 铝皮 | 型号规格：宽1000mm、厚0.5mm | 米 | 20 |  |
| 19 | 油漆滚筒刷 | 型号规格：9寸 | 把 | 8 |  |
| 20 | 水性环氧地坪漆 | 型号规格：三效合一，标准翠-哑光、20KG/桶 | 桶 | 1 |  |
| 21 | 防锈铁红油漆 | 型号规格：16KG/桶 | 桶 | 1 |  |
| 22 | 油漆 | 型号规格：醇酸中灰；规格参数：15KG/桶 | 桶 | 1 |  |
| 23 | 盘管电机 | 双轴 轴径：14mm 35W | 台 | 10 |  |
| 24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR | 型号规格：1mm2、黑色 | 米 | 200 |  |
| 25 | 交流接触器 | 品牌：正泰、德力西、上海良信；型号规格：CJX2-5011,220V、3P、卡轨安装 | 个 | 4 |  |
| 26 | 交流接触器 | 品牌：正泰、德力西、上海良信；型号规格：CJX2-4011,220V、3P、卡轨安装 | 个 | 4 |  |
| 27 | 三角皮带 | 型号规格：SPZ950(LW) | 条 | 10 |  |
| 28 | 中间继电器 | 型号规格：JZX-22F（D）/4Z，14脚、3A、AC220V | 个 | 40 |  |
| 29 | 端子专用防尘盖 | 型号规格：TC-100A-4P；材质：塑料透明 | 个 | 30 |  |
| 30 | 端子专用防尘盖 | 型号规格：TD-30A、1米/条；材质：塑料透明 | 条 | 5 |  |
| 31 | 端子专用防尘盖 | 型号规格：TD-60A、1米/条；材质：塑料透明 | 条 | 5 |  |
| 32 | 端子专用防尘盖 | 型号规格：TD-100A、1米/条；材质：塑料透明 | 条 | 5 |  |
| 33 | 端子专用防尘盖 | 型号规格：TD-200A、1米/条；材质：塑料透明 | 条 | 5 |  |
| 34 | 消毒液 | 型号规格： 环境物体表面、空调杀菌除味消毒液、杀菌率达99.999%、1.8L/瓶 1.8L/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 35 | 清洗机泵头 | 型号规格：适用于亿力牌YLQ5661C-150B清洗机 | 个 | 2 |  |
| 36 | 清洗机吸水过滤转接头 | 型号规格：适用于亿力牌YLQ5661C-150B清洗机 | 个 | 4 |  |
| 37 | 清洗机水枪柄 | 型号规格：适用于亿力牌YLQ5661C-150B清洗机 | 把 | 2 |  |
| 38 | 清洗机水枪柄 | 型号规格：适用于江天牌展锐S800型清洗机 | 把 | 2 |  |
| 39 | 铆钉 | 型号规格：铝制抽芯铆钉、M6\*12 | 粒 | 1000 |  |
| 40 | 铝合金人字梯拉杆 | 型号规格：总长54CM；配备丝帽；2条/套 | 套 | 10 |  |
| 41 | 铝合金人字梯拉杆 | 型号规格：总长58CM；配备丝帽；2条/套 | 套 | 10 |  |
| 42 | 蛇皮袋 | 型号规格：70\*108 | 个 | 50 |  |
| 43 | 硅酮耐候密封胶（玻璃胶） | 型号规格：广州白云SS611硅酮耐候密封胶、白色、300ML/支 | 支 | 20 |  |
| 44 | 304不锈钢六角螺母 | 型号规格：M4 | 粒 | 100 |  |
| 45 | 304不锈钢六角螺母 | 型号规格：M5 | 粒 | 100 |  |
| 46 | 304不锈钢六角螺母 | 型号规格：M6 | 粒 | 100 |  |
| 47 | 内六角批头 | 型号规格：8mm\*65mm、强磁 | 支 | 10 |  |
| 48 | 内六角批头 | 型号规格：10cm\*65mm、强磁 | 支 | 5 |  |
| 49 | 防火泥 | 型号规格：国际防火泥、耐高温防火泥消防电力工程封堵 | 千克 | 5 |  |
| 50 | 悬挂式干粉灭火装置 | 型号规格：FZX-APT4/1.2型、净含量4KG | 个 | 5 |  |
| 51 | 新国标安全出口指示牌 | 型号规格：“安全出口”无箭头；尺寸：145mm\*335mm；LED灯珠； 插头款； | 个 | 1 |  |
| 52 | 软毛鞋刷子 | 型号规格：PP材质；毛刷部分宽4cm长10cm；刷子总长23cm | 把 | 20 |  |
| 53 | PVC透明软管 | 型号规格：内径6mm\*外径8mm | 米 | 50 |  |
| 54 | 风机盘管电动二通阀执行器 | 型号规格：DN20，横压式，定位连接形式：三孔定位；传动齿轮材质：青铜合金；电源：AC220V；执行器驱动电机要求：6W以上 | 个 | 100 |  |
| 55 | 风机盘管液晶温控器 | 型号规格：单冷式（不要暖气界面显示）；不要时间设置；达到设定温度时停二通阀不停风机；面板和底座分体；液晶显示；按键式（不要触控式）；质保期3年以上。 | 个 | 200 |  |
| 56 | PVC单头铜内丝牙弯头 | 型号规格：：Φ25\*6分（3/4）丝口、白色 丝口内牙材质:黄铜 | 个 | 100 |  |
| 57 | PVC给水管90°弯头 | 型号规格：Φ25 | 个 | 100 |  |
| 58 | 生料带 | 型号规格：材质：聚四氟乙烯，20米/卷 | 卷 | 100 |  |
| 59 | 304不锈钢喉箍 | 型号规格：直径18-32mm；厚1.0mm | 个 | 100 |  |
| 60 | 304不锈钢喉箍 | 型号规格：直径40-63mm；厚1.5mm | 个 | 10 |  |
| 61 | 304不锈钢喉箍 | 型号规格：直径60-80mm ；厚1.5mm | 个 | 10 |  |
| 62 | 风机盘管启动电容 | 品牌：铜锋、宁容、丰明等同类型品牌；型号规格：CBB60、2.5uf、500V.AC50/60HZ、备注：要保证是正品及生产日期是近2年的 | 个 | 100 |  |
| 63 | 风机盘管启动电容 | 品牌：铜锋、宁容、丰明等同类型品牌；规格型号：CBB60、1.5uf、500V.AC50/60HZ、圆柱形；备注：要保证是正品及生产日期是近2年的 | 个 | 100 |  |
| 64 | 砂布 | 型号规格：240# | 张 | 50 |  |
| 65 | 皮带 | 型号规格：SPZ862 | 条 | 10 |  |
| 66 | 皮带 | 型号规格：SPZ975 | 条 | 10 |  |
| 67 | 皮带 | 型号规格：SPZ1060 | 条 | 10 |  |
| 68 | 铝箔胶带 | 型号规格：宽80MM\*25M,软点 | 卷 | 50 |  |
| 69 | 保温棉胶布 | 型号规格：莞德品牌、宽80MM\*20M，材质:布基胶、黑色 | 卷 | 50 |  |
| 70 | 自粘橡塑胶带 | 型号规格：厚5MM\*宽50MM\*长10M 黑色 | 卷 | 10 |  |
| 71 | 缓蚀阻垢剂 | 型号规格：止境缓蚀阻垢剂ZJ-855、25升/桶 | 桶 | 9 |  |
| 72 | 杀菌灭藻剂 | 型号规格：止境杀菌灭藻剂ZJ-850、 25升/桶 | 桶 | 5 |  |
| 73 | 消毒液 | 型号规格： 环境物体表面、空调杀菌除味消毒液、杀菌率达99.999%、1.8L/瓶 1.8L/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 74 | 空调翅片清洗剂涤尘 | 型号规格： 5斤/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 75 | 油漆 | 型号规格：快干型醇酸调和漆、彩蓝）、15KG/桶 | 桶 | 2 |  |
| 76 | 油漆 | 型号规格：快干型醇酸调和漆、灰色、15KG/桶 | 桶 | 2 |  |
| 77 | 防锈漆 | 型号规格：铁红醇酸底漆、15KG/桶 | 桶 | 2 |  |
| 78 | 醇酸漆稀释剂 | 型号规格：12KG/桶 | 桶 | 1 |  |
| 79 | 电镀锌扎丝（包塑） | 型号规格：Ф1.5mm/200米黑圆,黑色 | 卷 | 2 |  |
| 80 | 风机盘管接水盘 | 型号规格：1140\*260\*40、（FP-102WA）；内部喷漆处理、背面均带橡塑保温棉 | 个 | 80 |  |
| 81 | 硅胶垫圈 | 型号规格：外径24mm,内径16mm,厚3.5mm | 个 | 50 |  |
| 82 | 皮带 | 型号规格：SPZ750 | 条 | 10 |  |
| 83 | 皮带 | 型号规格：SPZ812 | 条 | 60 |  |
| 84 | 皮带 | 型号规格：SPA1032 | 条 | 30 |  |
| 85 | 皮带 | 型号规格：SPA950 | 条 | 10 |  |
| 86 | 皮带 | 型号规格：SPZ950 | 条 | 10 |  |
| 87 | 皮带 | 型号规格：SPZ710 | 条 | 10 |  |
| 88 | 皮带 | 型号规格：SPZ913 | 条 | 30 |  |
| 89 | 皮带 | 型号规格：SPZ900 | 条 | 30 |  |
| 90 | 皮带 | 型号规格：SPZ1038 | 条 | 30 |  |
| 91 | 除锈剂 | 型号规格：WD-40 | 瓶 | 24 |  |
| 92 | 沟槽卡箍 | 型号规格：DN50/外径60mm，球墨铸铁、防腐烤漆处理， | 个 | 2 |  |
| 93 | 沟槽卡箍 | 型号规格：DN65/外径76mm，球墨铸铁、防腐烤漆处理， | 个 | 2 |  |
| 94 | 沟槽卡箍 | 型号规格：DN80/外径89mm，球墨铸铁、防腐烤漆处理， | 个 | 2 |  |
| 95 | 沟槽卡箍 | 型号规格：DN100/外径114mm，球墨铸铁、防腐烤漆处理， | 个 | 2 |  |
| 96 | 沟槽卡箍 | 型号规格：DN125/外径140mm，球墨铸铁、防腐烤漆处理， | 个 | 2 |  |
| 97 | 沟槽卡箍 | 型号规格：DN150/外径165mm，球墨铸铁、防腐烤漆处理， | 个 | 2 |  |
| 98 | 沟槽卡箍 | 型号规格：DN200/外径219mm，球墨铸铁、防腐烤漆处理， | 个 | 2 |  |
| 99 | 开边快接 | 型号规格：DN20，1.6MPa | 个 | 4 |  |
| 100 | 开边快接 | 型号规格：DN25，1.6MPa | 个 | 4 |  |
| 101 | 开边快接 | 型号规格：DN32，1.6MPa | 个 | 4 |  |
| 102 | 开边快接 | 型号规格：DN40，1.6MPa | 个 | 4 |  |
| 103 | 开边快接 | 型号规格：DN50，1.6MPa | 个 | 6 |  |
| 104 | 开边快接 | 型号规格：DN65，1.6MPa | 个 | 4 |  |
| 105 | 开边快接 | 型号规格：DN80，1.6MPa | 个 | 4 |  |
| 106 | 开边快接 | 型号规格：DN100，1.6MPa | 个 | 2 |  |
| 107 | 对夹式手动涡轮蝶阀 | 型号规格：DN65，1.6MPa 阀体材质为球墨铸铁；蝶板材质为球墨铸铁镀铬；阀杆材质：不锈钢；胶套材质：丁晴橡胶 | 个 | 7 |  |
| 108 | 承插式焊接法兰 | 型号规格：DN65；1.6MPa；蝶阀专用；材质：20#碳钢；制作工艺：锻打。 | 片 | 20 |  |
| 109 | 油漆扫 | 规格型号:2寸(40mm),柄长130mm,毛长42mm材质:猪毛/木柄 | 把 | 40 |  |
| 110 | 铁红防锈漆 | 规格型号:3KG/桶 | 桶 | 4 |  |
| 111 | 电焊条 | 规格型号:2.5\*300mm 型号:CHE422 | 千克 | 30 |  |
| 112 | 电焊条 | 规格型号:3.2\*350mm 型号:CHE422 | 千克 | 30 |  |
| 113 | 布块（碎布） | 规格型号：纯棉白色 | 千克 | 25 |  |
| 114 | 不锈钢焊条 | 规格型号:3.2\*350mm 型号:CHS102 | 千克 | 10 |  |
| 115 | 库存卡 | 规格型号:宽90\*高125m，材质:纸质 | 张 | 5000 |  |
| 116 | 风机盘管空调排水管疏通剂 | 品牌：除工；型号规格：WOX-373；25KG/桶 | 桶 | 2 |  |
| 117 | 风机盘管电动二通阀执行器（DN20,下压式，螺纹连接) | 型号规格：DN20，下压式；适用于VA-7010-8503二通阀体上，定位连接形式：螺纹；传动齿轮材质：青铜合金；电源：AC220V | 个 | 100 |  |
| 118 | 保温棉胶布 | 型号规格：莞德品牌、宽80MM\*20M，材质:布基胶、黑色 | 卷 | 100 |  |
| 119 | pvc塑料软水管 | 型号规格：4分加厚\内外直径:12\*16(mm)；内外材质：PVC ；中层材质:涤纶纤维线;；颜色:黑色+黄色；配备接管配件（各1件）：多功能接头、通水接头、4/6分接头、两通接头、塑料直喷枪。 | 米 | 50 |  |
| 120 | 空调排水管疏通剂 | 品牌：除工；型号规格：WOX-373；规格参数：5KG/桶 | 桶 | 60 |  |
| 121 | 杀菌灭藻剂 | 型号规格：广州止境ZJ-850；25KG/桶 | 桶 | 12 |  |
| 122 | 缓蚀阻垢剂 | 型号规格：广州止境ZJ-855；25KG/桶 | 桶 | 8 |  |
| 123 | 皮带 | 型号规格：SPZ612 | 条 | 80 |  |
| 124 | 皮带 | 型号规格：SPZ762 | 条 | 80 |  |
| 125 | 皮带 | 型号规格：SPZ1180 | 条 | 30 |  |
| 126 | 皮带 | 型号规格：SPZ1080 | 条 | 30 |  |
| 127 | 空调贯流风轮 | 型号规格：外丝连接630MM长\*92MM直径，外丝连接处长1CM | 个 | 10 |  |
| 128 | 保温棉胶布 | 型号规格：莞德品牌、宽80MM\*20M，材质:布基胶、黑色 | 卷 | 50 |  |
| 129 | 自粘橡塑胶带 | 型号规格：厚5MM\*宽50MM\*长10M 黑色 | 卷 | 20 |  |
| 130 | 消毒液 | 型号规格： 环境物体表面、空调杀菌除味消毒液、杀菌率达99.999%、1.8L/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 131 | 空调翅片清洗剂涤尘 | 型号规格： 5斤/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 132 | 橡塑保温棉板 | 品牌：阿乐斯绝热材料（广州）有限公司、杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司、力索兰特（苏州）绝热材料有限公司、华美节能科技集团有限公司。型号规格：难燃B1级，导热系数≤0.0033W/m·K，表观密度40-70kg/m³，阻湿因子≥10000，真空吸水率≤10%，使用温度范围：-50-105℃，颜色：黑色， 厚25MM,附产品合格证、出厂证明 | ㎡ | 50 |  |
| 133 | 橡塑保温棉板 | 品牌：阿乐斯绝热材料（广州）有限公司、杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司、力索兰特（苏州）绝热材料有限公司、华美节能科技集团有限公司。型号规格：难燃B1级，导热系数≤0.0033W/m·K，表观密度40-70kg/m³，阻湿因子≥10000，真空吸水率≤10%，使用温度范围：-50-105℃，颜色：黑色， 厚20MM,附产品合格证、出厂证明 | ㎡ | 40 |  |
| 134 | 全牙螺纹带膨胀头吊杆 | 国标；型号规格：：M8；硬度8.8级；牙距1.25mm；总长度190 mm；配3个螺母和1个弹介；膨胀管（头）为鱼麟拉爆膨胀结构，螺丝套长55mm；材质：镀锌；加硬。 | 套 | 1250 |  |
| 135 | 304不锈钢波纹管 | 型号规格：DN20；净长1500mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 210 |  |
| 136 | 304不锈钢波纹管 | 型号规格：DN20；净长1700mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 220 |  |
| 137 | 304不锈钢波纹管 | 型号规格：DN20；净长2000mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和四氟平面密封密封垫片（平垫）；公称压力1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 280 |  |
| 138 | PVC-U排水管 | 型号规格：Φ25\*2.0，白色； 2米一条 | 条 | 225 |  |
| 139 | 橡塑保温管套 | 品牌：阿乐斯绝热材料（广州）有限公司、杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司、力索兰特（苏州）绝热材料有限公司、华美节能科技集团有限公司。型号规格：DN23-25\*20mm（保温管内径\*保温厚度）；长度2m | 条 | 1000 |  |
| 140 | 橡塑保温管套 | 品牌：阿乐斯绝热材料（广州）有限公司、杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司、力索兰特（苏州）绝热材料有限公司、华美节能科技集团有限公司。型号规格：DN23-25\*10mm（保温管内径\*保温厚度）；长度2m | 条 | 100 |  |
| 141 | 镀锌双头外牙直通 | 型号规格：DN20 | 个 | 1050 |  |
| 142 | 镀锌双头内牙弯头 | 型号规格：DN20 | 个 | 700 |  |
| 143 | PVC排水管单头铜内丝牙90°弯头 | 型号规格：Φ25（6分），白色 | 个 | 350 |  |
| 144 | PVC排水管90°弯头 | 型号规格：Φ25（6分），白色 | 个 | 1050 |  |
| 145 | PVC排水管直通 | 规格：Φ25（6分），白色 | 个 | 500 |  |
| 146 | 黄铜闸阀 | 型号规格：DN20，螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水，公称压力1.6Mpa | 个 | 250 |  |
| 147 | 保温棉胶布 | 型号规格：莞德品牌、宽80MM\*20M，材质:布基胶、黑色 | 卷 | 250 |  |
| 148 | 保温棉环保粘合剂 | 型号规格：适用于B1级橡塑保温棉粘合；规格：15L/桶 | 桶 | 5 |  |
| 149 | 生料带 | 材质：聚四氟乙烯，20米/卷 | 卷 | 550 |  |
| 150 | PVC管专用胶水 | 型号规格：500ML/罐 | 罐 | 20 |  |
| 1511 | 扎带 | 型号规格：自锁式，尼龙材质，尺寸：5\*400mm,、100条/包 | 包 | 20 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按废标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）；

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 一次合格率大于98%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货处理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。
20. 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

包组二采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将导致废标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 资质要求

（无）

1. 业绩要求

（无）

1. 需求内容
2. 202411空调维保月度材料采购包组二五金材料类清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 带座外球面轴承 | 品牌：NSK/FAG/SKF等同类型品牌；型号规格：UCP204；转速2500转/分以上； | 个 | 20 |  |
| 2 | 带座外球面轴承 | 品牌：NSK/FAG/SKF等同类型品牌； 型号规格：UCP205；转速2500转/分以上； | 个 | 20 |  |
| 3 | 带座外球面轴承 | 品牌：NSK/FAG/SKF等同类型品牌； 型号规格：UCP206；转速2500转/分以上； | 个 | 20 |  |
| 4 | 外球面轴承 | 品牌：NSK/FAG/SKF等同类型品牌； 型号规格： UC205D1 （内径25mm 外径52mm 厚度34.1mm） 转速2500转/分以上 正品独立包装 质保期：2年 | 个 | 40 |  |
| 5 | 轴承 | 规格型号：SKF6312-2RS1/C3 | 个 | 10 |  |
| 6 | 平面推力球轴承 | 规格型号：SKF-51208 | 个 | 3 |  |
| 7 | 带座外球面轴承 | 品牌：NSK、SKF、FAG等同等品牌。型号规格：UCP204；转速2500转/分以上；正品独立包装 质保期：2年 | 个 | 50 |  |
| 8 | 带座外球面轴承 | 品牌：NSK、SKF、FAG等同等品牌。型号规格：UCP205；转速2500转/分以上；正品独立包装 质保期：2年 | 个 | 30 |  |
| 9 | 带座外球面轴承 | 品牌：NSK、SKF、FAG等同等品牌。型号规格：UCP206；转速2500转/分以上；正品独立包装 质保期：2年 | 个 | 30 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按废标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.★成交供应商非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。

4.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。货期要求不超过1个月。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 一次合格率大于98%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。
20. 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

附件2

报价明细表

项目名称：202411空调维保月度材料采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号、规格** | **报价****品牌型号** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税金额（元）** | **货期** | **质保期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标报价为人民币报价。
2. 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）。
4. 总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

供应商名称：（盖章）

报价日期：

报价有效期：

附件3

编号：TZ4-23

供应商调查表

(设备材料类)

项目名称：202411空调维保月度材料采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称  |  | 法人代表 | 　 |
| 注册地址 | 　 | 邮 编 | 　 |
| 公司成立日期 | 　 | 营业执照号码 | 　 | 注册资金 | 　 |
| 电话号码 | 　 | 传真号码 | 　 | 公司网页 | 　 |
| 员工人数 | 　 | 厂房面积 | 　 | 品质控制 | 　 |
| 公司所有制 |  | 机构性质 |  |
| 供应商性质 | □ 品牌公司 □ 总代理 □ 省级代理 □ 市级代理 □ 经销商 |
| 营业范围 | 　 |
| 主要经营(代理)设备或产品 | 　 |
| 主营市场 | 　 | 主要客户 | 　 |
| 年销售额（过去三年） | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 |
| 开户银行 | 　 | 银行帐号 | 　 |
| 联系人姓名 | 性别 | 职务/职别 | 部门 | 办公电话 | 手机 | 传真 | 电子邮箱 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 是否获得质量保证 / 质量控制体系认征.请提供证书复印件 |
| ISO 9001 | □ 是 | □ 否 | ISO 14001 | □ 是 | □ 否 |
| 其它 | 　 |
| 序号 | 资质证书名称 | 认证范围（国/省/市） |
| 　 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 供应商：（公章） 日期： 年 月 日 |

附件4

**法定代表人身份证明书**

在我单位任 职务，是我单位法定代表人，身份证号为 ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2024年 月 日

单位通信地址：

邮政编码： 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件5

**法定代表人授权委托证明书**

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理 （采购单位名称）组织的“ （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自 年 月 日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

　　身份证号码：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2024年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件6

**报价人声明函**

 **：**

关于贵公司 采购项目，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：

我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。

我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。**

**2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。**

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件7

**实质性要求响应表**

项目名称：202411空调维保月度材料采购包组一五金材料类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求：供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2024年 月 日

**实质性要求响应表**

项目名称：202411空调维保月度材料采购包组二轴承材料类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求：供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求四、需求内容（四）交货要求3、★成交供应商非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。 |  |  |  |
| 4 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2024年 月 日

**附件8**

**资格性和有效性审查表**

项目名称：202411空调维保月度材料采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **供应商** |
| 1 | 投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形； |  |
| 3 | 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件； |  |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，提供“信用中国”网站的信用记录查询结果截图或信用报告并打印页面加盖公章； |  |
| 5 | 投标人未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为； |  |
| 6 | 投标总报价没有超过最高限价且没有报价畸低的； |  |
| 7 | 投标文件没有附有招标人不能接受的条件（ 满足“★”的条款）； |  |
| 8 | 供应商报价文件明确按照本项目竞选文件所附的实质性要求响应表的格式填写（加盖公章），且提交的产品参数、规格型号满足采购清单要求，无出现报价内容与本项目竞选文件所附的实质性要求响应表信息前后不一致情形； |  |
| 9 | 符合竞选文件中规定的其他实质性要求； |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期： 年 月 日