**广州城投综合能源投资经营管理有限公司**

**202411冷系统月度生产材料采购 竞选文件**

1. 项目名称和采购内容
2. 项目名称：202411冷系统月度生产材料
3. 采购限价（人民币）：包组一限价28万元；包组二限价45万元；包组三限价3万元，包组四限价8万元。

（三）采购内容：包组一五金材料类；包组二主机材料类；包组三网关材料类；包组四阀门材料类。具体详见采购需求（附件1）。

二、合格供应商资格要求

1. 必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件；
2. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章；
3. 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；
4. 不接受联合体报价。
5. 费用、支付方式及货期

（一） 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用，采购人有权根据实际情况调整采购数量。

（二）付款方式

全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。

1. 货期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

（四）送货地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

四、报价响应要求

1. 本项目采购需求（附件1）中的所有指标均为最低参考标准，其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定供货时提供（采购需求另有描述的，从其要求）报价文件中的总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。
2. 投标时，供应商必须对项目的产品参数、规格型号逐一作实质性响应，并详细列出响应的具体内容（必须以本项目竞选文件规定的《实质性要求响应表》作为附件，加盖公章）。

五、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1. 价格文件（格式见附件2，加盖公章）
2. 报价明细表
3. 商务部分
4. 有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。
5. 附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章。
6. 供应商调查表（附件3）。
7. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（附件4和附件5）
8. 投标人声明：没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的声明。(附件6)
9. 实质性要求响应表（附件7）。
10. 供应商认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。
11. 技术部分（如有，格式自定，加盖公章）

六、评标方法及成交方式

1、本项目采用经评审的最低投标价评标，对投标人进行价格评审。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。同时通过供应商资格性和有效性审查表（见附件8）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

2、投标人响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求投标人进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

3、采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4、成交方式：收到采购人通知单位为成交单位，无收到通知单位为未成交单位。

**七、递交投标文件**

（一）投标文件递交截止时间：2024年12月17日北京时间17时30分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼东门9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“202411冷系统月度生产材料”字样。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。

（二）投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

**八、采购人地址和联系方式**

1. 采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司
2. 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼东门9楼
3. 联系人：李工；联系电话：020-39302060；

附件：1.采购需求

 2.报价明细表

 3.供应商调查表

4.法定代表人证明书

5.法定代表人授权委托书

6.投标声明函

 7.实质性要求响应表

 8.资格性和有效性审查表

 采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

2024年12月3日

附件1

包组一采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将导致废标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 资质要求

（无）

1. 业绩要求

（无）

1. 需求内容
2. 202411冷系统月度生产材料采购包组一五金材料类清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 角磨机 | 类型：充电式，电池：20V/4.0Ah，配2块锂电池，功率：≥600W，磨片最大直径：100mm，孔径：16mm，电机类型：无刷电机，转速：≥8500r/min | 台 | 1 |  |
| 2 | 涂塑软管 | 规格：圆直径40mm，厚度1.2mm，颜色： 红色 | 米 | 210 |  |
| 3 | 手按式便池冲洗阀 | 规格：进水口4分，螺纹管长25cm，材质：不锈钢 | 个 | 1 |  |
| 4 | 玻璃胶 | 类型：SS801中性通用硅酮耐侯密封胶，规格：300mL/支，包装方式：硬包装。 | 只 | 2 |  |
| 5 | 牛筋塑料储水箱 | 规格：储水量500L，上外径尺寸：长130\*宽80\*高63cm左右，加厚。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 黄铜球阀 | 规格：DN50，公称压力：1.6MPa，工作温度：-20℃≤T≤100℃，连接方式：内螺纹 | 个 | 2 |  |
| 7 | 乳胶漆 | 类型：面漆，颜色：纯白、哑光，防霉等级：0级，规格：5kg/桶，国标优等品 | 桶 | 2 |  |
| 8 | 外管网标识牌 | 材质：不锈钢，规格：四个角位开螺丝孔，尺寸20cm\*12.5cm\*厚0.8mm，牌上印有“冷冻水管道；广州城投综合能源投资经营管理有限公司；联系电话：15013155530”等字样，具体请参考图片或实物 | 块 | 150 |  |
| 9 | 外管网标识管 | 材质：PCV，规格：直径7cm，厚2mm，长59cm，管上标字样“冷冻水管道，联系电话：15013155530”，具体请参考图片或实物 | 条 | 30 |  |
| 10 | 电池 | 类型：5号碱性 | 粒 | 20 |  |
| 11 | 交流接触器 | LG、GMC(D)-32、线圈电压220V | 个 | 1 |  |
| 12 | 接触器辅助触点 | LG、AU-2 | 个 | 1 |  |
| 13 | S7-200电源板 | 适用于西门子CPU224XPCN6ES7 214-1BD23-OXB8继电器款PLC，220VAC，2cm短针，国产 | 个 | 5 |  |
| 14 | S7-200电源板 | 适用于西门子CPU224XPCN继电器款PLC，220VAC，3cm长针,国产 | 个 | 5 |  |
| 15 | 镀锌铁管直接 | DN32（一寸管），加长加厚，带螺丝 | 个 | 30 |  |
| 16 | 控制单元 | Micrologic 5.0A | 个 | 2 |  |
| 17 | 微机备用电源自投装置 | 型号：WGB-57，规格：110V 5A | 个 | 1 |  |
| 18 | 法兰盲板 | 材质：碳钢，规格：DN200，PN10， | 个 | 8 |  |
| 19 | 法兰 | 材质：PPR,规格：DN50，PN16，热熔活动法兰 | 个 | 6 |  |
| 20 | 弯头 | 材质：PPR,规格：DN50，90°弯头 | 个 | 20 |  |
| 21 | 大小头 | 材质：PPR,规格：DN15-50 | 个 | 2 |  |
| 22 | 弯头 | 材质：PPR,规格：DN15，90°弯头 | 个 | 10 |  |
| 23 | 热熔管 | 材质：PPR,规格：DN50，PN16热熔活动法兰 | 米 | 30 |  |
| 24 | 热熔管 | 材质：PPR,规格：DN15 | 米 | 12 |  |
| 25 | 等径三通 | 材质:PPR,规格：DN50 | 个 | 1 |  |
| 26 | 异径三通 | 材质：PPR,规格：DN50-15 | 个 | 9 |  |
| 27 | 内牙弯头 | 材质：PPR,规格：DN50 | 个 | 16 |  |
| 28 | 外丝活接 | 材质：PPR,规格：DN50 | 个 | 13 |  |
| 29 | 内牙直通 | 材质：PPR,规格：DN15 | 个 | 9 |  |
| 30 | 外丝活接 | 材质：PPR,规格：DN15 | 个 | 2 |  |
| 31 | 滤棉 | 材质：聚酯纤维过滤器净水生化棉，规格：30厘米宽，3厘米厚，6米长/卷 | 卷 | 10 |  |
| 32 | 便携式浊度计 | 测量范围：0-200NTU，基本误差：±1%F.S，重复性：≤1%F.S，零点漂移：±1%F.S，电源：220V插电和电池两种方式 | 个 | 1 |  |
| 33 | 冷却塔皮带 | 型号：17X4953 B-195，4联组，优于或等于同档次品牌：欧皮特/三之星/三力士 | 组 | 10 |  |
| 34 | 钢丝刷 | 中号硅胶柄，类型：硅胶柄，长度：约20cm\*3cm，钢丝规格：直丝，6行14排，丝径φ0.2/0.3mm，丝数，30根。 | 把 | 10 |  |
| 35 | 压力表 | 材质：不锈钢，量程：0-1MPa，表盘直径：150mm，精度等级：1.6，接头材质：不锈钢/铜，螺纹尺寸：M20\*1.5， | 个 | 20 |  |
| 36 | 橡塑保温专用胶水 | 橡塑保温专用胶水，适用温度范围：-20-100℃，初干时间：3-5分钟，防火性能：难燃B1级。环保性能符合GB18583-2008要求。规格：3L/桶 | 桶 | 10 |  |
| 37 | 保温棉胶布 | 类型：聚乙烯冷缠防腐胶带，颜色：黑色，规格：8cm宽，厚度≥0.6mm，约25米/卷 | 卷 | 20 |  |
| 38 | 油漆刷 | 材质：直木柄，猪毛；尺寸：2寸 | 把 | 10 |  |
| 39 | 导热硅脂 | 导热系数：≥1.0W/m.k，工作温度：-10-200℃，规格：30g/支，不固化。 | 支 | 30 |  |
| 40 | 绝缘胶布 | 黄色，18mm宽，PVC材质，电压等级600V以下，绝缘电阻大于10^12欧姆，最大拉伸率150% | 卷 | 10 |  |
| 41 | 绝缘胶布 | 绿色，18mm宽，PVC材质，电压等级600V以下，绝缘电阻大于10^12欧姆，最大拉伸率150% | 卷 | 20 |  |
| 42 | 绝缘胶布 | 黑色，18mm宽，PVC材质，电压等级600V以下，绝缘电阻大于10^12欧姆，最大拉伸率150% | 卷 | 10 |  |
| 43 | 红色油漆 | 型号：醇酸外用磁漆，颜色：红色，规格：3kg/桶 | 桶 | 4 |  |
| 44 | 绿色油漆 | 型号：醇酸外用磁漆，颜色：绿色，规格：3kg/桶 | 桶 | 8 |  |
| 45 | 银色油漆 | 型号：醇酸外用磁漆，颜色：银色，规格：3kg/桶 | 桶 | 8 |  |
| 46 | 彩蓝色油漆 | 型号：醇酸外用磁漆，颜色：彩蓝色，规格：3kg/桶 | 桶 | 8 |  |
| 47 | 中灰色油漆 | 型号：醇酸外用磁漆，颜色：中灰色，规格：15kg/桶 | 桶 | 2 |  |
| 48 | 防锈漆 | 类型：铁红防锈漆，规格：3kg/桶 | 桶 | 8 |  |
| 49 | 黄色油漆 | 型号：醇酸外用磁漆，颜色：黄色，规格：15kg/桶 | 桶 | 4 |  |
| 50 | 油漆稀释剂 | 类型：通用型稀释剂，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 51 | 冷镀锌气雾剂 | 品牌：锌含量96%，容量：420ml/瓶 | 瓶 | 15 |  |
| 52 | 生料带 | 材质：聚四氟乙烯，规格：20mm\*0.12mm\*20m | 卷 | 30 |  |
| 53 | 电缆防水接头 | 材质：304不锈钢，穿线范围：4-8mm，开孔尺寸15.5mm，六角对边18mm，最大外径19.8mm，PG9，格兰头 | 个 | 50 |  |
| 54 | 滚筒刷 | 类型：拇指滚筒刷，材质：涤纶，尺寸：4寸，毛长，配滚筒刷手柄5个，手柄长度：约50cm | 把 | 15 |  |
| 55 | 防滑手套 | 类型：丁腈浸胶防滑耐磨手套，L码，蓝色 | 对 | 20 |  |
| 56 | 棉纱手套 | 规格：L码，600g/打 | 双 | 320 |  |
| 57 | 胶手套 | 类型：牛筋乳胶手套，规格：L码 | 对 | 40 |  |
| 58 | 尼龙扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：5\*400mm，颜色：白色，规格：250根/包 | 包 | 2 |  |
| 59 | 尼龙扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：3\*200mm，颜色：白色，规格：250根/包 | 包 | 2 |  |
| 60 | 铜闸阀 | 规格：DN15，公称压力1.6Mpa，工作温度-20℃≤T≤100℃，材质：黄铜 | 个 | 10 |  |
| 61 | 电工胶布 | 红色，18mm宽，PVC材质，电压等级600V以下，绝缘电阻大于10^12欧姆，最大拉伸率150% | 卷 | 10 |  |
| 62 | 油漆 | 类型：醇酸外用磁漆，颜色：绿色，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 63 | 油漆 | 颜色：银色，醇酸外用磁漆，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 64 | 防锈漆 | 类型：醇酸防锈底漆，颜色：铁红，规格：15kg/桶 | 桶 | 2 |  |
| 65 | 油漆稀释剂 | 类型：通用型稀释剂，规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  |
| 66 | 保险丝 | 规格：φ10\*38，4A，材质：陶瓷 | 个 | 10 |  |
| 67 | 碎布 | 规格：纯棉白色，不掉毛，吸水吸油 | 千克 | 40 |  |
| 68 | 当心触电“三角形警示标识牌贴纸 | 规格：8\*8cm，三角形，黄底黑框，材质：PVC，类型：背胶亮片贴纸 | 张 | 100 |  |
| 69 | 高级合成往复式空气压缩机油 | Shell，Corena S4 P100,20L/桶 | 桶 | 1 |  |
| 70 | PVC转换PPR活接头 | 90mm（3寸） | 个 | 1 |  |
| 71 | pvc-U给水管 | 规格：90\*4.3mm，公称压力：1.6MPa，颜色：灰色， | 米 | 3 |  |
| 72 | UPVC活套法兰盘 | 规格：DN80(内径90mm)活套法兰， 8孔，中心距160mm | 个 | 1 |  |
| 73 | PVC活接 | 90mm（3寸） | 个 | 1 |  |
| 74 | 油漆 | 类型：水性调和漆，颜色：白色，规格10KG/桶 | 桶 | 1 |  |
| 75 | 油漆 | 类型：水性调和漆，颜色：中绿色，规格18KG/桶 | 桶 | 1 |  |
| 76 | 镀锌短管 | DN15，厚4mm，长150mm，单边牙，牙长15mm | 支 | 40 |  |
| 77 | 镀锌短管 | DN50，厚6mm，总长150mm，单边牙，牙长25mm | 个 | 20 |  |
| 78 | 手套 | 类型：丁腈浸胶防滑耐磨手套，L码，蓝色 | 对 | 20 |  |
| 79 | LED照明灯 | 规格：55W、E40灯头，6500K | 支 | 10 |  |
| 80 | 皮带 | 型号：5V 1320，优于或等于同档次品牌：欧皮特/三之星/三力士 | 条 | 30 |  |
| 81 | 皮带 | 型号：B1850li，优于或等于同档次品牌：欧皮特/三之星/三力士 | 条 | 6 |  |
| 82 | 防尘口罩 | 类型：KN90，皮带折叠耳挂式，带呼吸阀 | 只 | 100 |  |
| 83 | 乳胶漆 | 类型：面漆，颜色：纯白、哑光，防霉等级：0级，规格：18L/桶，国标优等品 | 桶 | 2 |  |
| 84 | 油漆稀释剂 | 类型：通用型稀释剂，规格：3kg/桶 | 桶 | 3 |  |
| 85 | 警示底板胶带 | 类型：黄色，规格：宽度10mm,，长约33m/卷 | 卷 | 10 |  |
| 86 | 万向轮+定向轮 | 2个万向轮，2个定向轮，轮子直径125mm，中心孔距84\*71mm，5寸重型款，配螺丝 | 组 | 1 |  |
| 87 | 硅酸盐水泥 | 规格：P.SS32.5，50KG/包 | 包 | 6 |  |
| 88 | 防火墙 | 1U机架式，企业级，吞吐量400Mbps,接口2\*10GE(SFP)+8\*GE Combo+2\*GE WAN，至多并发连接数80万，每秒新建连接数8万，应用层吞吐量400M，IPSecVPN至多连接数4000，电源100-240V，工作温度不窄于0-45℃/湿度5%-95%。品牌优于或等同于：TPLINK，新华三H3C，华为 | 台 | 4 |  |
| 89 | 温度传感器PT1000 | PT1000，探头直径φ5，长度46mm，硅胶引线长度400mm，测量范围：-50~50℃ ，A级，三线制品牌：森纳士、昆仑、久茂 | 个 | 40 |  |
| 90 | 油封 | 规格：骨架油封，丁晴，TC65/85/10 | 个 | 12 |  |
| 91 | 密封圈 | 规格：内径60mm,圈厚4.3mm,丁晴 | 个 | 6 |  |
| 92 | 轴承 | 型号：NSK6813V | 个 | 6 |  |
| 93 | 润滑油 | 规格：32号透平油，18L/桶品牌优于或等同于：美孚、BP、SK | 桶 | 1 |  |
| 94 | 保温棉板材 | 规格：6000\*1500\*25mm/卷，颜色：黑色，，阻燃等级：难燃B1，性能：闭孔发泡结构，导热系数≤0.034W/m.K（平均温度0°C），真空吸水率≤10%，湿阻因子≥10000，燃烧产物毒性较小且烟密度等级≤50，工作温度：-50~85°C，容重规格：40~65kg/m3，符合《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794最新的要求，品牌等同或相当于以下厂家档次的产品：阿乐斯绝热材料（广州）有限公司/杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司/凯门富乐斯节能科技河北有限公司 | 卷 | 30 |  |
| 95 | 保温棉板材 | 规格：3000\*1500\*32mm，颜色：黑色，阻燃等级：难燃B1，性能：闭孔发泡结构，导热系数≤0.034W/m.K（平均温度0°C），真空吸水率≤10%，湿阻因子≥10000，燃烧产物毒性较小且烟密度等级≤50，工作温度：-50~85°C，容重规格：40~65kg/m3，符合《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17794最新的要求，品牌等同或相当于以下厂家档次的产品：阿乐斯绝热材料（广州）有限公司/杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司/凯门富乐斯节能科技河北有限公司 | 卷 | 39 |  |
| 96 | 橡塑保温专用胶水 | 橡塑保温专用胶水，适用温度范围：-20-100℃，初干时间：3-5分钟，防火性能：难燃B1级。环保性能符合GB18583-2008要求。规格：3L/桶 | 桶 | 22 |  |
| 97 | LED灯管 | LED T8日光灯管（双端输入），全玻璃LED晶莹系列，功率：40W，电压：220V，长1.2m | 支 | 20 |  |
| 98 | 锂电池 | 型号： LS14250，3.6V，1/2AA锂电池 | 粒 | 20 |  |
| 99 | 导电膏 | 型号：G-335滴点：320℃，使用温度：-60℃～280℃规格：白色 1kg/罐 | 罐 | 1 |  |
| 100 | 防火门锁芯 | 材质：铁铜+铜芯，规格：30\*18.5\*32mm，单开（一套钥匙配一把锁），配3把钥匙，详细尺寸如图所示 | 个 | 20 |  |
| 101 | 手枪钻钻头 | 规格：1-13mm共25支（1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13），材质：HSS CO含钴，高硬度M3钻头。 | 套 | 1 |  |
| 102 | PVC方型阻燃线槽配件 | 型号：江苏型，规格：100\*50，材质：PVC,厚度≥2.8mm，数量-阳角：2个，阴角：2个，转角：2个 | 批 | 1 |  |
| 103 | 尼龙扎带 | 形式：自锁式，材质：尼龙，尺寸：5.2\*300mm，颜色：白色，规格：250根/包 | 包 | 10 |  |
| 104 | 温度变送器 | 型号：SBW2480，输入：24VDC，输出：4-20mA，PT100，-50~50℃，带USB编程口 | 个 | 30 |  |
| 105 | 温度传感器(三线制) | PT100，探头类型：滚槽型，探头直径φ5，探头长度100mm，引线长度200mm，测量范围：-50~50℃，精度等级：A级 | 个 | 30 |  |
| 106 | 温度探头（三线制） | PT1000，探头类型：滚槽型，探头直径φ5，探头长度100mm，引线长度500mm，测量范围：-50~50℃，精度等级：A级 | 个 | 30 |  |
| 107 | 轴承 | 6315-2RS1/C3 | 个 | 5 |  |
| 108 | 聚四氟乙烯板 | 全新料，1000mm\*1000mm\*1mm | 块 | 2 |  |
| 109 | 聚四氟乙烯板 | 全新料，1000mm\*1000mm\*1.5mm | 块 | 1 |  |
| 110 | 日本RKC温度控制器 | MA901-8DD08-MM-4\*HNN-N6/N/Y 带485通讯MODBUS RTU协议，附通讯协议内容 | 个 | 14 |  |
| 111 | PE管托 | DN250,PE材质，配U型镀锌抱箍及螺母 | 套 | 12 |  |
| 112 | 轴承 | SKF,NSK,FAG,YET207 | 个 | 6 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按废标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）；

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.★材料清单中第69、92-95、107、112项成交供应商为非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。

4.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 一次合格率大于98%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货处理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。
20. 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

包组二采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将导致废标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 资质要求

（无）

1. 业绩要求

（无）

1. 需求内容
2. 202411冷系统月度生产材料采购包组二主机材料类清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 油泵变频板 | York，418365 | 块 | 3 |  |
| 2 | YS螺杆机主板 | York，031-03630-001 | 块 | 1 |  |
| 3 | 主机排气管止回阀 | York，628289 | 个 | 3 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按废标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.★成交供应商非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。

4.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。货期要求不超过1个月。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 一次合格率大于98%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。
20. 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

包组三采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将导致废标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 资质要求

（无）

1. 业绩要求

（无）

1. 需求内容
2. 202411冷系统月度生产材料采购包组三网关材料类清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 网关 | 1、10个串口，每个串口232/485自由切换，4网口分不同网段。1. 采集点5000点以上，转发不限接口不限数量不限驱动，不同通讯协议之间在内部数据相互交互。

3、支持通过多种接口（串口（RS232/RS485），以太网（TCP/IP，UDP/IP），CAN，GPRS等）、多种通讯协议（OPC、Modbus、IEC61850、IEC60870、DNP3、BACnet、PLC等）与底层设备通讯，获取需要的任何数据。4、所有采集到的数据以及自身设备的状态数据通过多种接口（串口（RS232/RS485），以太网（TCP/IP，UDP/IP））、多种标准通讯协议（OPC、Modbus、IEC61850、IEC60870、DNP3、BACnet）对外发布，允许第三方系统按照标准协议来获取数据，另外还提供对主流实时/历史数据库和关系数据库的对接组件。5、有网管软件平台，项目编辑时支持EXCEL导入导出品牌优于或等同于：旋思、有人、巨控、西门子 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网关 | 1、1个232口，2个485口，2网口分不同网段。2、采集点1000点，转发不限接口不限数量不限驱动，不同通讯协议之间在内部数据相互交互。3、支持通过多种接口（串口（RS232/RS485），以太网（TCP/IP，UDP/IP），CAN，GPRS等）、多种通讯协议（OPC、Modbus、IEC61850、IEC60870、DNP3、BACnet、PLC等）与底层设备通讯，获取需要的任何数据。4、所有采集到的数据以及自身设备的状态数据通过多种接口（串口（RS232/RS485），以太网（TCP/IP，UDP/IP））、多种标准通讯协议（OPC、Modbus、IEC61850、IEC60870、DNP3、BACnet）对外发布，允许第三方系统按照标准协议来获取数据，另外还提供对主流实时/历史数据库和关系数据库的对接组件。5、有网管软件平台，项目编辑时支持EXCEL导入导出品牌优于或等同于：旋思、有人、巨控、西门子 | 个 | 3 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按废标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.成交供应商非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。

4.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。货期要求不超过1个月。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 一次合格率大于98%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。
20. 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

包组四采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将导致废标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 资质要求

（无）

1. 业绩要求

（无）

1. 需求内容
2. 202411冷系统月度生产材料采购包组四阀门材料类清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 电动开关阀 | 尺寸：DN200，防护等级：IP66；阀体类型：对夹式蝶阀，阀体厚度65mm；介质温度：0-100度；公称压力：pn16；执行器操作方式：可手动操作；扭矩：大于等于160nm；电源AC220V，带开关反馈。品牌优于或等同于博力谋、阀安格、依博罗、班尼戈、泰德尔 | 套 | 1 |  |
| 2 | 对夹式软密封涡轮蝶阀 | 规格：DN200；软密封，材料要求：阀体、阀瓣、阀座为球墨铸铁（QT450-10）；阀轴为不锈钢（2Cr13）,压力等级：1.6MPa。品牌优于或等同于：冠龙、永泉、博雷，班尼戈 | 个 | 2 |  |
| 3 | 暗杆闸阀 | 压力等级PN10，DN250，L=380mm，阀体球墨铸铁，闸板铸铁包橡胶，阀杆不锈钢品牌优于或等同于：冠龙、永泉、博雷，班尼戈 | 个 | 1 |  |
| 4 | 电动调节阀 | DN150，座阀，含阀体和执行器，AC/DC24V供电,PN16，压差1Mpa，0.5-10V控制，反馈0.5-10V，5℃冷冻水，驱动器防凝结水，配前后法兰及垫片，阀门长度不大于380mm。品牌优于或等同于：搏力谋BELIMO、江森自控、丹佛斯、泰德尔 | 台 | 1 |  |
| 5 | 法兰式涡轮蝶阀 | 管径DN350,PN10，L=185mm，法兰式；软密封，材料要求：阀体、阀瓣、阀座为球墨铸铁（QT450-10）；阀轴为不锈钢（2Cr13），配安装用镀锌螺栓。阀门参考品牌：阀安格水处理系统（太仓）有限公司（VAG）沃茨水设备制造（宁波）有限公司（WATTS）上海冠龙机械阀门有限公司博雷（中国）控制系统有限公司（BRAY）依博罗阀门（北京）有限公司（RBRO） | 套 | 7 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（含装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对现场状况作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际现状完工实现项目目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按废标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.★成交供应商非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。

4.到货日期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。货期要求不超过1个月。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 一次合格率大于98%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后15个工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。
20. 未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

附件2

报价明细表

项目名称：202411冷系统月度生产材料采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号、规格** | **报价****品牌型号** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税金额（元）** | **货期** | **质保期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标报价为人民币报价。
2. 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）。
4. 总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

供应商名称：（盖章）

报价日期：

报价有效期：

附件3

编号：TZ4-23

供应商调查表

(设备材料类)

项目名称：202411冷系统月度生产材料采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称  |  | 法人代表 | 　 |
| 注册地址 | 　 | 邮 编 | 　 |
| 公司成立日期 | 　 | 营业执照号码 | 　 | 注册资金 | 　 |
| 电话号码 | 　 | 传真号码 | 　 | 公司网页 | 　 |
| 员工人数 | 　 | 厂房面积 | 　 | 品质控制 | 　 |
| 公司所有制 |  | 机构性质 |  |
| 供应商性质 | □ 品牌公司 □ 总代理 □ 省级代理 □ 市级代理 □ 经销商 |
| 营业范围 | 　 |
| 主要经营(代理)设备或产品 | 　 |
| 主营市场 | 　 | 主要客户 | 　 |
| 年销售额（过去三年） | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 |
| 开户银行 | 　 | 银行帐号 | 　 |
| 联系人姓名 | 性别 | 职务/职别 | 部门 | 办公电话 | 手机 | 传真 | 电子邮箱 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 是否获得质量保证 / 质量控制体系认征.请提供证书复印件 |
| ISO 9001 | □ 是 | □ 否 | ISO 14001 | □ 是 | □ 否 |
| 其它 | 　 |
| 序号 | 资质证书名称 | 认证范围（国/省/市） |
| 　 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 供应商：（公章） 日期： 年 月 日 |

附件4

**法定代表人身份证明书**

在我单位任 职务，是我单位法定代表人，身份证号为 ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2024年 月 日

单位通信地址：

邮政编码： 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

附件5

**法定代表人授权委托证明书**

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理 （采购单位名称）组织的“ （项目名称）”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自 年 月 日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

　　身份证号码：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2024年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

附件6

**报价人声明函**

 **：**

关于贵公司 采购项目，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：

我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。

我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。**

**2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。**

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：

日期：

附件7

**实质性要求响应表**

项目名称：202411冷系统月度生产材料采购包组一五金材料类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求：供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求 四、需求内容 （四）★材料清单中第69、92-95、107、112项成交供应商为非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。 |  |  |  |
| 4 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2024年 月 日

**实质性要求响应表**

项目名称：202411冷系统月度生产材料采购包组二主机材料类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求：供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求四、需求内容（四）交货要求3、★成交供应商非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。 |  |  |  |
| 4 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2024年 月 日

**实质性要求响应表**

项目名称：202411冷系统月度生产材料采购包组三网关材料类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求：供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2024年 月 日

**实质性要求响应表**

项目名称：202411冷系统月度生产材料采购包组四阀门材料类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输（装卸）、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求：供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求四、需求内容（四）交货要求3、★成交供应商非生产厂家时在供货时需提供生产厂家的或其授权经销商的关于本项目采购清单材料的合法授权函原件或者供货证明原件（以采购订单或采购合同为准），提供的证明文件能据此对所供货物溯源防伪，如中标人不能按上述要求提供资料的，采购人有权取消其中标资格或退货。 |  |  |  |
| 4 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的技术资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2024年 月 日

**附件8**

**资格性和有效性审查表**

项目名称：202411冷系统月度生产材料采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **供应商** |
| 1 | 投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 投标文件按竞选文件规定的格式填写，内容无不全或关键字迹模糊、无法辩认情形； |  |
| 3 | 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件； |  |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，提供“信用中国”网站的信用记录查询结果截图或信用信息报告并打印页面加盖公章； |  |
| 5 | 投标人未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为； |  |
| 6 | 投标总报价没有超过最高限价且没有报价畸低的； |  |
| 7 | 投标文件没有附有招标人不能接受的条件（ 满足“★”的条款）； |  |
| 8 | 供应商报价文件明确按照本项目竞选文件所附的实质性要求响应表的格式填写（加盖公章），且提交的产品参数、规格型号满足采购清单要求，无出现报价内容与本项目竞选文件所附的实质性要求响应表信息前后不一致情形； |  |
| 9 | 符合竞选文件中规定的其他实质性要求； |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期： 年 月 日