**询价文件**

**一、项目概况**

1、项目名称：

广州城投大数据示范项目节能网络机柜及相关服务采购

2、项目地点：广州大学城信息枢纽楼1楼

3、资金来源：企业自筹

**二、采购内容**

节能网络机柜（含配件）共45组，并提供送货、安装、调试等相关服务。详见机柜技术规范书。

**三、投标人资格要求：**

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。
2. 投标人必须为节能网络机柜的生产制造厂商。
3. 投标人须具有ISO9000系列质量体系认证。
4. 已办理合法税务登记，具有开具相应发票能力。
5. 本项目不接受联合体投标。

**四、费用及支付方式**

1. 本项目采购预算（最高限价）：人民币22万元整
2. 本项目采用综合单价包干，工作全部结束后由双方进行项目内容的核实和验收，以实际采购的机柜进行结算。
3. 本项目的综合单价包含完成项目内容所需的全部人工、材料、交通、利润及税费等费用。
4. 付款方式

合同签订并收到乙方请款资料后15个工作日内支付合同价的30%预付款；项目全部执行完毕并办理验收手续后支付至合同结算总价的95%；质保期结束后并办理结算手续后支付至合同结算总价的100%。

**五、投标文件**

根据我司要求的报价格式，按顺序编制页码，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容

1. 资格文件：公司营业执照、税务登记证、ISO9000系列质量体系认证及投标认为有必要的其他资质等材料复印件（盖章）
2. 价格文件：
3. 机柜清单费用明细（附件4）
4. 总报价
5. 技术商务文件
6. 服务方案，包括且不限于所供货物技术规范、响应需求情况、供货时间、质量保证等内容。
7. 公司自2013年至今完成过相关业绩一览表（格式见附件1，须提供合同复印件）。

**六、评标方法**

本项目采取综合评分方法选定中标候选人。

1. 资格性和符合性审查

只有全部满足《资格性和有效性审查表》（见附件2）所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术商务及价格评审。

1. 技术商务和价格评审
2. 项目评标总分为100分。评分分值（权重）分配如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 价格评分 | 技术商务评分 |
| 分值 | 60 | 40 |

1. 价格评审

价格评分：各有效投标供应商的投标报价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷投标报价）×60。

1. 技术商务评审

技术商务评分分项明细及各单项所占权重详见附件3《技术商务评审表》

1. 综合得分

评分总得分：根据比价原则评出价格评分。将技术商务评分和价格评分相加得出评标总得分。

**七、投标文件递交截止时间和地点：2016年 月 日上午 :00前，逾期递交我司有权不予受理。所有报价文件必须在此时间前递交到**：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼917室采购合同部

**八、采购联系方式**

采购单位：广州城投润泽科技有限公司

联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼917室

联系人：何小姐

联系电话：（020）39346903，18602018480

传真：（020）39340019

电子邮箱：[18602018480@163.com](mailto:18602018480@163.com)

如有疑问，请随时联系。

附件1：2013年至今完成的类似业绩一览表

附件2: 资格性和有效性审查表

附件3：技术商务评审表

附件4：机柜清单

广州城投润泽科技有限公司

2016年 月 日

附件1

### 2013年至今完成过同类业绩一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 合同简介 | 合同额（万元） | 合同时间 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1．同类业绩为投标单位自2013年1月1日至今完成过的类似业绩项目。

2．“合同简介”内容包括：机柜款式、方案等

3．投标人业绩须附合同复印件，否则视为无效业绩。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件4

**资格性和有效性审查表**

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **投标人** |
| 1 | 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人， |  |
| 2 | 已办理合法税务登记，具有开具相应发票能力 |  |
| 3 | 必须具有ISO9000系列质量体系认证 |  |
| 4 | 投标文件未按招标文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 5 | 投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认； |  |
| 6 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； |  |
| 7 | 投标总报价低于企业自身成本； |  |
| 8 | 方案或组织设计未响应招标文件中已明确必须要作实质性响应的内容； |  |
| 9 | 投标文件附有招标人不能接受的条件； |  |
| 10 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |
| 11 | 货期符合招标文件中规定； |  |
| 12 | 投标报价超过招标控制价。 |  |
|  | 评审结论（通过/不通过） |  |

注：1.满足上述情况的打“√”，不满足上述情况的打“X”。

2.凡不满足以上任何一项情形，结论均为不通过，否则就为通过。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名： 日期：201 年 月 日

附件3

技术商务评审表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | | 满分 | 评分范围 | 投标人 |
| 1 | 服务  方案 | 投标机柜响应性 | 7 | 优于技术规范书得5-7分，完全响应得3-4分，不能完全响应得0-1分。 |  |
| 机柜到货时间 | 15 | 按到货时间从快到慢，第一名得15分，第二名得8分，第三名得2分。 |  |
| PUD到货时间及安装调试时间 | 6 | 按安装调试时间从快到慢，第一名得6分，第二名得3分，第三名得1分。 |  |
| 质量保证 | 10 | 根据质保方案横向比较，第一名得10分，第二名得5分，第三名得1分。 |  |
| 22 | 2013年至今完成同类业绩（10万以上）（以合同复印件为准） | | 2 | 每个有效业绩得1分，最高2分。 |  |
|  | 合计 | | 40 |  |  |

注：按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附件4

机柜清单费用明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 货期 | 备注 |
| 节能网络机柜 | 600(mm)\*1100(mm)\*2200(mm)(宽\*深\*高)，（含网络机柜柜体，20付加重L型托架，前后双开网孔门，列头侧门，两条32APDU,每条20孔10A国标插孔,3米线，32A工业连接器一套）  PDU安装方式：上进线，机柜后侧左右安装。 |
| 1 | 机柜 | 地板上直接放置，不固定，并柜连接 | 架 | 45 |  |  |  | 带安装 |
| 2 | PDU | 总电流32A,两条PDU,每条20孔10A国标插孔，3米线，带电流指示灯 | 条 | 90 |  |  |  | 带安装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |