**广州城投综合能源投资经营管理有限公司**

**广州大学城能源发展有限公司**

**202507维修部班组月度材料采购 竞选文件**

1. 项目名称和采购内容
2. 项目名称：202507维修部班组月度材料采购
3. 项目类别：货物类
4. 采购限价（人民币）：限价15万元。

（四）采购内容：五金材料类。具体详见附件1本项目“采购需求”。

二、合格供应商资格要求

1. 必须具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的企业法人，或其他组织，按国家法律经营，提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件；
2. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息报告并打印页面加盖公章；
3. 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；
4. 不接受联合体报价。
5. 费用、支付方式及货期

（一）本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用，采购人有权根据实际情况调整采购数量。

（二）付款方式：

全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的产品资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。

（三）货期：按照供应商报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

（四）送货地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

四、报价响应要求

1. 本项目采购需求（附件1）中的所有指标均为最低参考标准，其中涉及要求出具资质、质保、售后服务、供货确认等相关文书的，默认约定供货时提供（采购需求另有描述的，从其要求）报价文件中的总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。
2. 投标时，供应商必须对项目的产品参数、规格型号逐一作实质性响应，并详细列出响应的具体内容（必须以本项目竞选文件规定的《实质性要求响应表》作为附件，加盖公章）。

五、投标文件

根据采购人要求的投标文件格式编制，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：

1. 报价文件（格式见附件2格式1，加盖公章）
2. 报价明细表
3. 商务文件
4. 有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一），提供复印件，并加盖公章。
5. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（附件2格式2）。
6. 供应商调查表（附件2格式3）。
7. 附“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信用信息报告并打印页面加盖公章。
8. 投标人声明：没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，3 年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为的声明。（附件2格式4)。
9. 实质性要求响应表（附件2格式5）。
10. 供应商认为有必要的其他资质（包括相关产品授权资质证书）等材料复印件。

六、评标方法及成交方式

1、本项目采用经评审的最低投标价评标，对投标人进行价格评审。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。同时通过供应商资格性和有效性审查表（见附件3）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。

2、投标人响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求投标人进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

3、采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4、成交方式：收到采购人通知单位为成交单位，无收到通知单位为未成交单位。

**七、递交投标文件**

（一）投标文件递交截止时间：2025年8月5日北京时间17时00分前。以密封的形式提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼前台。投标文件信封或外包装上应当注明采购项目名称、投标供应商名称和“在（竞选文件中规定的开标日期）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。采购人接受现场递交或邮寄两种方式。采用邮寄方式的，应在邮寄外包装袋上注明“202507维修部班组月度材料采购”字样。投标供应商递交投标文件后，请联系采购人确认。

（二）投标文件逾期递交、未送达指定地点的、或未按要求密封的，采购人有权不予受理。

八、采购人地址和联系方式

1. 采购单位：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

 广州大学城能源发展有限公司

1. 联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
2. 联系人：李工，联系电话：020-39302060

附件1、采购需求

附件2、投标文件目录及格式要求

附件3、资格性和有效性审查表

 采购人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

 广州大学城能源发展有限公司

2025年7月25日

附件1

采购需求

1. 总体说明

本采购需求中标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何负偏离将视为无效投标。凡上一级条目带★号，则表示该条目向下的所有条目均为带★号内容，如第一条带★号，则表示第一条向下的第（一）条、第1条等所有条目均为带★号内容。

1. 需求内容
2. 202507维修部班组月度材料采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 透明网纹软管 | 型号规格：内径25\*壁厚3  | 米 | 50 |  |
| 2 | 透明网纹软管 | 型号规格：内径32\*壁厚3  | 米 | 50 |  |
| 3 | 锂电池 | 型号规格：CR2032 3V | 粒 | 50 |  |
| 4 | PPR外牙活接 | 推荐参考但不限于以下品牌：联塑；型号规格：PPR25（6分）外牙活接口为铁、灰色 | 个 | 12 |  |
| 5 | PPR90度弯头 | 推荐参考但不限于以下品牌：联塑；型号规格：PPR25（6分）、灰色 | 个 | 40 |  |
| 6 | 出风散流器（单面板） | 型号规格：外尺寸600\*600；塑料ABS材质、米白色 | 个 | 10 |  |
| 7 | 门铰式铝合金检修口 | 型号规格：开口尺寸500\*500；铝合金材质；白色；无锁匙 | 个 | 3 |  |
| 8 | 门铰式铝合金检修口 | 型号规格：开口尺寸350\*350；铝合金材质；白色；无锁匙 | 个 | 3 |  |
| 9 | 砂威切割片 | 品牌：砂威，推荐参考但不限于；型号规格：105X1.2  | 只 | 100 |  |
| 10 | 电容 | 品牌：铜峰、型号规格：CBB60、1.5uf、500V.AC50/60HZ、圆柱形 ；要保证是正品及生产日期是近2年的 | 个 | 100 |  |
| 11 | 聚氨酯发泡剂 | 品牌：家乐邦，推荐参考但不限于；型号规格：阻燃版；枪管一体式；500g/支；配：专用胶管\*2 手套\*1 | 支 | 10 |  |
| 12 | 铁线 | 型号规格:16#，1.6mm | 米 | 30 |  |
| 13 | PVC直通 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于；型号规格：白色 Φ6分 | 个 | 50 |  |
| 14 | PVC直通 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于；型号规格： 白色 Φ32 | 个 | 30 |  |
| 15 | PVC90℃弯头 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于；型号规格：白色、90℃弯头、Φ32 | 个 | 50 |  |
| 16 | 铜闸阀（加厚加重款） | 品牌：埃美柯、钻石、高特，推荐参考但不限于。型号规格：DN40，材质59-1黄铜、螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水，公称压力1.6Mp、长度≥5.7cm； | 个 | 6 |  |
| 17 | 铜闸阀（加厚加重款） | 品牌：埃美柯、钻石、高特，推荐参考但不限于。型号规格：DN50，材质59-1黄铜、螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水，公称压力1.6Mp、长度≥6.6cm； | 个 | 4 |  |
| 18 | 全牙螺纹丝杆 | 型号规格：国标；M8；硬度8.8级；牙距1.25mm；总长度3米、镀锌材质 | 条 | 15 |  |
| 19 | 全牙螺纹丝杆 | 型号规格：国标；M10；硬度8.8级；牙距1.25mm；总长度3米、镀锌材质 | 条 | 15 |  |
| 20 | 镀锌螺母 | 型号规格：：M10；国标 | 个 | 100 |  |
| 21 | 平面介子 | 型号规格：：M10；国标 | 个 | 100 |  |
| 22 | 弹簧介子 | 型号规格：：M10；国标 | 个 | 102 |  |
| 23 | 盘管电机 | 品牌：江南开华 双轴 轴径14mm 功率35W。生产厂家：常州市江南开华电机有限公司。 | 台 | 10 |  |
| 24 | 毛巾 | 规格型号： 35\*70 ；80%聚酯纤维+20%聚酰胺纤维；吸水速干不掉毛；蓝色 | 条 | 100 |  |
| 25 | 气压式喷壶 | 型号规格：0.8L；加厚塑料；白色 | 个 | 12 |  |
| 26 | 羊毛油漆扫 | 规格型号： 1寸 | 个 | 30 |  |
| 27 | 盘管电机 | 品牌：江南开华，型号规格：YSK-55-4P，轴径12 ,功率55W；生产厂家：常州市江南开华电机有限公司。 | 台 | 10 |  |
| 28 | 酚醛板 | 品牌：东晋园，推荐参考但不限于；型号规格：3100MM\*1200MM\*20MM | 块 | 10 |  |
| 29 | 不锈钢管箍 | 型号规格：21-38mm | 个 | 30 |  |
| 30 | PVC给水管 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于，型号规格：白色，φ32、1寸 | 条 | 10 |  |
| 31 | PVC给水管90°弯头 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于，型号规格：白色，φ32、1寸 10个/包 | 包 | 3 |  |
| 32 | PVC给水管直通 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于，型号规格：白色，φ32、1寸 10个/包 | 包 | 2 |  |
| 33 | PVC给水管三通 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于，型号规格：白色，φ32、1寸 10个/包 | 包 | 2 |  |
| 34 | PVC纤维增强网软管 | 型号规格：内径25mm、外径30mm  | 米 | 50 |  |
| 35 | 电机启动电容 | 品牌：铜峰、型号规格：CBB60 450V 圆形（2线）2.5uf；要保证是正品及生产日期是近2年 | 个 | 150 |  |
| 36 | 电动二通阀执行器 | 品牌:粤桥、汉诺尔、三和易通、亿林、奥普，推荐参考但不限于。 型号规格：DN20，横压式，定位连接形式：三孔定位；传动齿轮材质：青铜合金；电源：AC220V；执行器驱动电机要求：6W以上 | 个 | 100 |  |
| 37 | 除锈剂 | 规格型号： WD-40 220ML/支 | 支 | 10 |  |
| 38 | 电工胶布 | 型号规格：1500电气绝缘胶布 电压等级L600V以下 规格：宽18\*长10\*厚0.13MM（黄、绿、红、黑色各20卷） | 个 | 80 |  |
| 39 | 尼龙扎带 | 型号规格：6\*200MM | 包 | 10 |  |
| 40 | 小便池感应器电池盒 | 型号规格：5号4节串联、6V、普通线小头。 | 个 | 5 |  |
| 41 | 自攻螺丝 | 型号规格：M2×20MM长 | 粒 | 100 |  |
| 42 | 自攻螺丝 | 型号规格：M2×40MM长 | 粒 | 100 |  |
| 43 | 燕尾螺丝 | 型号规格：M4.2×13MM长 | 粒 | 100 |  |
| 44 | 燕尾螺丝 | 型号规格：M4.2×25MM长 | 粒 | 100 |  |
| 45 | PVC电工线槽 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于；型号规格：24X14X1.2mm A管 4米/条 | 条 | 15 |  |
| 46 | PVC电工线槽 | 品牌：联塑，日丰，雄塑，推荐参考但不限于；型号规格：39X19X1.3mm A管 4米/条 | 条 | 15 |  |
| 47 | 电线 | 品牌：番禺电缆、珠江、南洋，推荐参考但不限于。型号规格：BVR，2.5MM²、红色，100米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 48 | 电线 | 品牌：番禺电缆、珠江、南洋，推荐参考但不限于。型号规格：BVR，2.5MM²、蓝色，100米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 49 | 电线 | 品牌：番禺电缆、珠江、南洋，推荐参考但不限于。型号规格：BVR，1.5MM²、黄绿双色线，100米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 50 | 钢排钉 | 型号规格：ST-8 | 盒 | 3 |  |
| 51 | 明装底盒 | 品牌：佛山照明、德力西、公牛，推荐参考但不限于； 规格型号：86型、一位明装底盒、白色 | 个 | 10 |  |
| 52 | 明装底盒 | 品牌：佛山照明、德力西、公牛，推荐参考但不限于； 规格型号：86型、 二位明装底盒、白色 | 个 | 10 |  |
| 53 | 插座面板,五孔 10A | 品牌：佛山照明、德力西、公牛，推荐参考但不限于； 规格型号：86型、五孔插座、10A、白色 | 个 | 15 |  |
| 54 | 网线 | 型号规格：8芯，超五类 | 米 | 100 |  |
| 55 | 漏电保护开关 | 品牌：正泰、德力西、施耐德，推荐参考但不限于；型号规格：2P、220V，40A | 个 | 5 |  |
| 56 | 漏电保护开关 | 品牌：正泰、德力西、施耐德，推荐参考但不限于；型号规格：2P、220V，32A | 个 | 5 |  |
| 57 | 漏电保护开关 | 品牌：正泰、德力西、施耐德，推荐参考但不限于；型号规格：2P、220V，25A | 个 | 5 |  |
| 58 | 漏电保护开关 | 品牌：正泰、德力西、施耐德，推荐参考但不限于；型号规格：4P、380V、40A | 个 | 3 |  |
| 59 | 空气开关 | 品牌：正泰、德力西、施耐德，推荐参考但不限于；型号规格：2P、220V，40A | 个 | 5 |  |
| 60 | 空气开关 | 品牌：正泰、德力西、施耐德，推荐参考但不限于；型号规格：2P、220V，32A | 个 | 5 |  |
| 61 | 空气开关 | 品牌：正泰、德力西、施耐德，推荐参考但不限于；型号规格：2P、220V，25A | 个 | 5 |  |
| 62 | 空气开关 | 品牌：正泰、德力西、施耐德，推荐参考但不限于；型号规格：4P、380V，32A | 个 | 5 |  |
| 63 | 液位浮球开关 | 品牌：正泰，施耐德，推荐参考但不限于；型号规格：5米电缆浮球开关、220V | 个 | 10 |  |
| 64 | 加厚长方形塑料收纳箱 | 规格型号：360-1200箱、外径：420\*290\*130、内径360\*260\*120（附图） | 个 | 40 |  |
| 65 | 铝塑板 | 型号规格：1220\*2440mm，厚3mm,银色 | 张 | 2 |  |
| 66 | 水性环保内墙漆 | 品牌：三棵树、嘉宝莉，推荐参考但不限于，型号规格：白色、水性漆、24KG/桶 | 桶 | 2 |  |
| 67 | 排气扇 | 品牌：金羚、正野、美的，推荐参考但不限于，型号规格：;APB30-6-1S1,12寸,396MM×396MM、46W | 台 | 5 |  |
| 68 | 排气扇 | 品牌：金羚、正野、美的，推荐参考但不限于、型号规格：APB20-4-1S1,8寸,293MM×293MM、28W | 台 | 5 |  |
| 69 | 货架标签透明卡条 | 规格型号：透明带基1.2米长/9cm宽,背面带胶 透明色 | 条 | 30 |  |
| 70 | 手板式蹲便冲洗阀 | 型号规格：大体款、进出水1寸、黄铜材质、重量≥1027克  | 个 | 30 |  |
| 71 | 洗手盘下水器 | 规格型号：不锈钢钢、翻盖 | 个 | 20 |  |
| 72 | Y型三通下水管 | 规格型号：35\*35\*59CM | 套 | 10 |  |
| 73 | 排水伸缩管 | 规格型号：可伸缩350MM-770MM | 条 | 10 |  |
| 74 | 不锈钢开井盖钩子 | 规格型号：不锈钢、50CM长 | 个 | 2 |  |
| 75 | 电线 | 规格型号：番禺电缆，BVR，2.5MM²、红色，100米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 76 | 电线 | 规格型号：番禺电缆，BVR，2.5MM²、蓝色，100米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 77 | 电线 | 规格型号：番禺电缆，BVR，1.5MM²、黄绿色，100米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 78 | 电线 | 规格型号：番禺电缆，BVR，1.5MM²、红色，100米/卷 | 卷 | 2 |  |
| 79 | 电线 | 规格型号：番禺电缆，BVR，1.5MM²、蓝色，100米/卷 | 卷 | 1 |  |
| 80 | 线槽 | 规格型号：24MM×14MM、4米/条 | 条 | 15 |  |
| 81 | 线槽 | 规格型号：39MM×19MM、4米/条 | 条 | 15 |  |
| 82 | 钢排钉 | 规格型号：ST-8 | 盒 | 3 |  |
| 83 | 洗菜盘下水器 | 规格型号：不锈钢、110\*45\*85MM | 个 | 10 |  |
| 84 | 万用表 | 品牌：优利德(UNI-T),胜利仪器(VICTOR),德力西，推荐参考但不限于；规格型号：UT39E+ 高精度数字万用表 | 个 | 4 |  |
| 85 | 数显电笔 | 品牌：史丹利，规格型号：66-133-23；数显 | 支 | 28 |  |
| 86 | 碳钢单头外牙短管 | 型号规格：DN20、,厚度3.5mm，长度150mm,，单边牙，牙长20mm | 条 | 20 |  |
| 87 | 碳钢单头外牙短管 | 型号规格：DN25、,厚度3.5mm，长度150mm,，单边牙，牙长20mm | 条 | 20 |  |
| 88 | 碳钢单头外牙短管 | 型号规格：DN32、,厚度3.5mm，长度150mm,，单边牙，牙长20mm | 条 | 20 |  |
| 89 | 免垫片红胶 | 规格:卡夫特 100g/支 | 支 | 12 |  |
| 90 | 六角螺栓 | 规格:M12\*50配平介螺母 | 套 | 30 |  |
| 91 | 不锈钢六角罗丝 | 规格:M12\*60配平介螺母 | 套 | 30 |  |
| 92 | 六角螺栓 | 规格:M14\*65配平介螺母 | 套 | 60 |  |
| 93 | 除锈剂 | 规格:WD-40 400ML | 瓶 | 20 |  |
| 94 | 乙炔胶管 | 规格:内径 8mm黑色 | 米 | 50 |  |
| 95 | 氧气胶管 | 规格:内径 8mm红色 | 米 | 50 |  |
| 96 | 碳钢弯头 | 规格:DN40 | 个 | 20 |  |
| 97 | 碳钢弯头 | 规格:DN32 | 个 | 20 |  |
| 98 | 碳钢短管 | 规格:DN32 单头外牙 长150mm厚4mm | 条 | 20 |  |
| 99 | PVC管子割刀 | 规格:最大开口63mm | 把 | 1 |  |
| 100 | 铜闸阀 | 规格:DN15 埃美柯 | 个 | 20 |  |
| 101 | 铜闸阀 | 规格:DN20 埃美柯 | 个 | 20 |  |
| 102 | 铜闸阀 | 规格:DN32 埃美柯 | 个 | 20 |  |
| 103 | 铜闸阀 | 规格:DN40 埃美柯 | 个 | 10 |  |
| 104 | 碳钢弯头 | 规格:DN50 | 个 | 10 |  |
| 105 | 碳钢弯头 | 规格:DN65 | 个 | 10 |  |
| 106 | 沙子 | 规格：常规 | m³ | 1 |  |
| 107 | 水泥 | 规格:PSA325 50KG/包 | 包 | 2 |  |
| 108 | 碳钢短管 | 规格:DN50 单头外牙 长150mm厚4mm | 条 | 10 |  |
| 109 | 油封 | 规格:TC18\*32\*7 | 个 | 6 |  |
| 110 | 六角螺栓 | 规格:M16\*65配一平介一螺母 | 套 | 60 |  |
| 111 | 六角螺栓 | 规格:M18\*65配一平介一螺母 | 套 | 60 |  |
| 112 | 六角螺栓 | 规格:M18\*80配一平介一螺母 | 套 | 60 |  |
| 113 | 六角螺栓 | 规格:M20\*80配一平介一螺母 | 套 | 40 |  |
| 114 | 六角螺栓 | 规格:M18\*90配一平介一螺母 | 套 | 60 |  |
| 115 | 六角螺栓 | 规格:M16\*90配一平介一螺母 | 套 | 40 |  |
| 116 | 电工绝缘胶布 | 规格:18mm\*10mm\*0.13mm 3M 颜色黄 | 卷 | 10 |  |
| 117 | 电工绝缘胶布 | 规格:18mm\*10mm\*0.13mm 3M 颜色绿 | 卷 | 10 |  |
| 118 | 电工绝缘胶布 | 规格:18mm\*10mm\*0.13mm 3M 颜色红 | 卷 | 10 |  |
| 119 | 电工绝缘胶布 | 规格:18mm\*10mm\*0.13mm 3M 颜色黑 | 卷 | 10 |  |
| 120 | 电缆线盘面板 | 规格:四个螺丝孔对角中心孔距14.2mm相邻螺丝中心孔距10mm 适合公牛电缆线盘806DN | 个 | 2 |  |
| 121 | 保温棉胶布 | 规格:80mm\*25m 材质:布基胶 黑色 | 卷 | 30 |  |
| 122 | 铝箔胶带 | 规格:80mm\*25m 光面 | 卷 | 50 |  |
| 123 | 油漆释稀剂 | 规格:10KG | 桶 | 1 |  |
| 124 | 防锈漆 | 品牌：五羊、电视塔，推荐参考但不限于，型号：高闪点快干铁红防锈漆，3.5KG | 桶 | 8 |  |
| 125 | 膨胀螺栓 | 规格:M12\*100 | 支 | 400 |  |
| 126 | 膨胀螺栓 | 规格:M10\*100 | 支 | 200 |  |
| 127 | 铝箔胶带 | 规格:80mm\*25m 有凹凸面 | 卷 | 50 |  |
| 128 | 碳钢短管 | 规格:DN20 单头外牙 长150mm厚4mm | 条 | 20 |  |
| 129 | 碳钢弯头 | 规格:DN20 | 个 | 20 |  |
| 130 | 碳钢弯头 | 规格:DN25 | 个 | 20 |  |
| 131 | 角铁 | 规格:40\*40\*4mm (六米一条) | 米 | 180 |  |
| 132 | 高速切割机 | 规格:220V 切割轮 335\*25.4\*4mm型号：日立CC14ST | 台 | 1 |  |
| 133 | 碳钢短管 | 规格:DN40 单头外牙 长150mm厚4mm | 条 | 20 |  |
| 134 | 建筑模板 | 规格:915\*1830mm厚15mm | 块 | 16 |  |
| 135 | 槽钢 | 规格:8# | 米 | 30 |  |
| 136 | 槽钢 | 规格:10# | 米 | 60 |  |
| 137 | 钢板 | 规格:1200\*1000\*12mm | 块 | 2 |  |
| 138 | 钢板 | 规格:1200\*1000\*10mm | 块 | 2 |  |
| 139 | 焊工面罩 | 手把式铝包边 | 把 | 10 |  |
| 140 | 角铁 | 规格:30\*30\*4mm (六米一条) | 米 | 60 |  |
| 141 | 角铁 | 规格:50\*50\*4mm (六米一条) | 米 | 60 |  |
| 142 | 角铁 | 规格:40\*40\*4mm (六米一条) | 米 | 120 |  |
| 143 | 电缆 | 规格:RVVP3\*1.0 | 米 | 200 |  |
| 144 | 紫铜棒 | 规格:直径40mm长25mm | 条 | 3 |  |
| 145 | 碎布 | 规格:纯棉白色 | 千克 | 50 |  |
| 146 | 三角皮带 | 品牌：三之星，推荐参考但不限于；型号规格：SPA1957(LW) | 条 | 5 |  |
| 147 | PA尼龙阻燃塑料波纹管 | 型号规格：PA-AD25 黑色、不开边口 | 米 | 50 |  |
| 148 | 出风散流器（圆转方套装） | 型号规格：外径600\*600、开孔550\*550、面板+方圆罩+活箍、塑料ABS材质、米白色 | 套 | 25 |  |
| 149 | 出风散流器圆转方法兰接头 | 型号规格：外径315\*315、圆Φ250、圆高45、塑料ABS材质、米白色 | 个 | 25 |  |
| 150 | 镀锌膨胀螺丝 | 型号规格：M8\*60； | 支 | 50 |  |
| 151 | 酚醛板 | 品牌：东晋园，推荐参考但不限于；型号规格：3100MM\*1200MM\*20MM | 块 | 10 |  |
| 152 | 中央空调铝箔夹筋保温软管 | 型号规格：直径250mm、6米/条 | 条 | 25 |  |
| 153 | 橡塑保温管材 | 品牌：阿乐斯、华美、力索兰特，推荐参考但不限于。型号规格：40mm\*9mm（保温管内径\*保温厚度）；颜色：黑色，阻燃等级：难燃B1；长度2m/条。 | 条 | 40 |  |
| 154 | 空调排水泵 | 型号规格：PLD48-20（PLD-12、Max 、13W）；生产厂家：佛山顺德区乐普达  | 个 | 15 |  |
| 155 | 空调排水泵 | 型号规格：PLD-12、13W；生产厂家：佛山顺德区乐普达  | 个 | 10 |  |
| 156 | 电容 | 品牌：铜峰，型号规格：CBB60、2.0uf、500V.AC50/60HZ、；要保证是正品及生产日期是近2年 | 个 | 200 |  |
| 157 | 铜闸阀 | 品牌：埃美柯、钻石、高特推荐参考但不限于。型号规格：DN25，材质59-1黄铜、螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水，公称压力1.6Mp、长度≥4.8cm； | 个 | 10 |  |
| 158 | 铜闸阀（加厚加重款） | 品牌：埃美柯、钻石、高特，推荐参考但不限于。型号规格：DN32，材质59-1黄铜、螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水，公称压力1.6Mp、长度≥5.2cm； | 个 | 6 |  |
| 159 | 皮带 | 品牌：:三力士,推荐参考但不限于；型号规格：SPB1200 | 条 | 6 |  |
| 160 | 净味水性漆 | 品牌：五羊，三棵树、嘉宝莉；推荐参考但不限于，型号规格：14kg/桶，彩蓝颜色 | 桶 | 1 |  |
| 161 | 吊顶风柜风轮轴 | 型号规格：轴径20mm：长度400mm;轴两头皮带轮定位健长35mm宽6mm高3mm中间风机轮设定位健长30mm宽7mm高1mm,轴两头适装P204带座轴承;轴材质为45#钢 | 个 | 10 |  |
| 162 | 吊顶风柜风轮轴 | 型号规格：轴径30mm：长度580mm;轴两头皮带轮定位健长40mm宽8mm高4.2mm中间风机轮设定位健长55mm宽8mm高4.2mm,轴两头适装P206带座轴承;轴材质为45#钢 | 个 | 2 |  |
| 163 | 尼龙扎带 | 型号规格：5\*400MM | 包 | 5 |  |
| 164 | 除锈剂 | 规格型号： WD-40 220ML/支 | 支 | 10 |  |
| 165 | PE塑料波纹管 | 规格型号： 6分 | 卷 | 1 |  |
| 166 | 不锈钢管箍 | 规格型号： 21-38mm | 个 | 30 |  |
| 167 | PE管托 | 规格型号：DN40管径45 | 个 | 40 |  |
| 168 | 风机盘管杀菌片 | 品牌：康星， 型号规格：盘必洁、210克/瓶、芳香型号。 | 瓶 | 20 |  |
| 169 | 整体二通阀（包括电动执行机构） | 品牌：汉诺尔、三和易通、亿林,推荐参考但不限于以下。型号规格：DN20，横压式，定位连接形式：三孔定位；阀体材质：黄铜；阀芯材质：不锈钢或铝合金；传功齿轮材质：青铜合金，公称压力：1.6MPa；工作介质: 空调冷冻水；AC220V，执行器驱动电机要求：6W以上 | 套 | 150 |  |
| 170 | 304不锈钢波纹管 | 品牌：九雕冠、何氏金牛、圣达荣、九雕冠,推荐参考但不限于；型号规格：DN20；净长1700mm；材质：304不锈钢；两头配螺帽、双头外丝转换直通和硅胶密封垫片（平垫）；公称压力1.6MPa。波纹管、螺帽、双头外丝转换直通材质为304不锈钢，波纹管厚度0.28mm以上。 | 条 | 300 |  |
| 171 | PVC-U排水管 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于；型号规格：Φ25\*2.0，白色； 4米一条 | 条 | 80 |  |
| 172 | 橡塑保温管套 | 品牌：阿乐斯、杜肯、力索兰特、华美，推荐参考但不限于。型号规格：B1等级、DN24-25\*20mm（保温管内径\*保温厚度）；长度2m | 条 | 400 |  |
| 173 | 橡塑保温管套 | 品牌：阿乐斯、杜肯、力索兰特、华美，推荐参考但不限于。型号规格：B1等级。型号规格：DN24-25\*10mm（保温管内径\*保温厚度）；长度2m | 条 | 100 |  |
| 174 | 镀锌双头外牙直通 | 型号规格：DN20、国标 | 个 | 450 |  |
| 175 | 镀锌双头内牙弯头 | 型号规格：DN20、国标 | 个 | 300 |  |
| 176 | PVC排水管单头铜内丝牙90°弯头 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于；型号规格：Φ25（6分），白色 | 个 | 150 |  |
| 177 | PVC排水管90°弯头 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于；型号规格：Φ25（6分），白色 | 个 | 450 |  |
| 178 | PVC排水管直通 | 品牌：联塑，日丰，雄塑等，推荐参考但不限于，规格：Φ25（6分），白色 | 个 | 300 |  |
| 179 | 黄铜闸阀 | 品牌：埃美柯、钻石、高特，推荐参考但不限于。型号规格：DN20，材质59-1黄铜、螺纹连接 介质：空调冷水/生活热水，公称压力1.6Mp、长度≥4.5cm； | 个 | 50 |  |
| 180 | 橡塑棉环保粘合剂 | 品牌：固强、华美，推荐参考但不限于以下；型号规格：适用于B1级橡塑保温棉管道保温层安装粘合（不是风管保温棉安装粘合），15L/桶 | 桶 | 3 |  |
| 181 | 生料带 | 型号规格：聚四氟乙烯，20米/卷 | 卷 | 300 |  |
| 182 | PVC管专用胶水 | 品牌：联塑；型号规格：500ML/罐 | 罐 | 10 |  |
| 183 | 全牙螺纹带鱼麟拉爆膨胀头丝杆 | 型号规格：国标；M10；硬度8.8级；牙距1.25mm；总长度200 mm；配3个螺母及弹介平介各1个；膨胀管（头）为鱼麟拉爆膨胀结构，螺丝套长55mm；材质：镀锌；加硬。 | 套 | 600 |  |
| 184 | 热水管胶圈垫片 | 规格型号：1寸，外圈直径30mm，内圈直径20mm,厚度3mm | 个 | 2000 |  |
| 185 | 302/AB胶水 | 品牌：哥俩好，规格：40克/组合 | 对 | 50 |  |
| 186 | 帆布袋手提袋 | 规格型号：尺寸30cm×35cm | 个 | 50 |  |
| 187 | 膨胀胶粒 | 规格型号：8MM(500粒/1盒） | 盒 | 1 |  |
| 188 | 膨胀胶粒 | 规格型号：6MM(500粒/1盒） | 盒 | 1 |  |
| 189 | 尼龙扎带 | 规格型号：0.6mmX300mm/300Pcs，黑色白色各一半 | 包 | 5 |  |
| 190 | 插座延长线 | 品牌：公牛，规格型号：总长10米，2.5平方线带十字款插座 | 套 | 2 |  |
| 191 | 86暗盒修复器 | 规格型号：86型卡片款带螺丝 | 套 | 30 |  |
| 192 | 加厚蛇皮袋 | 规格型号：60\*100 | 个 | 100 |  |

1. ★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、退换货、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等所有费用。
2. 除另有约定，供应商已对本次材料采购作出了解，供应商的报价应合理预计，该价款已包括按实际实现目的所需的全部费用，且不论所供设备或者附属设备或者附件是否属于收费产品，供应商均应向采购人提供与正价产品同等的售后服务及质量保证承诺。如有漏计或漏项的，视为供应商单方面作出的让利，费用不另行增加。
3. 报价有效期不低于30天。
4. ★货物要求

供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。

1. 特别说明
2. 供应商报价时须按分项报单价、总价，注明所报产品的品牌、货期、产品质保期等详细信息。
3. 供应商对“采购清单”中的所有货物都应报齐，不允许缺漏项。如有缺漏项的，按无效标处理。
4. 交货要求

1.需送货至指定地点：广州大学城档案馆路36号第四冷站旁边仓库（国家档案馆对面）。

2.成交供应商应提供原装、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

3.到货日期：采购人实际需要订货，投标人按照报价响应所承诺的货期将货物安全、完整、按时送货到采购人指定地点。

1. 包装和装运
2. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
3. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
4. 包装费、运费（包吊卸、搬运等）、保险费及卸货费等其他相关费用已包含在中标价内。
5. 验收要求
6. 成交供应商交付的货物必须达到国家、行业有关标准、产品说明书、技术性能参数、质量参数和竞选文件提及的质量标准（以要求较高者为准）。
7. 合格率100%。
8. 质量保证及售后服务
9. 成交供应商必须保证提供的货物是全新的、完整的、未开封的、未使用过并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，权属明确的且完全符合本项目规定的品牌、质量、规格和性能的要求和质量标准要求的原装合格正品，并有生产厂家提供的产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权拒收、作退货自理或取消采购，且因此而产生的一切费用和责任由成交供应商承担。
10. 在质保期内均要求供应商对所供货物实行上门包修、包换、包退、包维护保养，费用由供应商负责，不再向采购人收取费用。
11. 如出现严重质量问题或产品厂商推诿质量、服务责任时，供应商应承担责任并提供质量和服务保障。
12. 供应商在投标文件中承诺提供的服务须能提供制造商的服务热线（如400电话等）查证。
13. 商务要求
14. ★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字后30日工作日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。
15. 违约责任
16. 若因非采购人的原因供应商不能及时按双方确定的数额和时间交付合格的货物或在采购人准许的任何延期内逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，每逾期一天，供应商应向采购人偿付不能交货部分货款的 5‰的违约金，供应商逾期交货超过\_10\_天，采购人有权取消采购，自行向任何第三方购买本采购项目下的产品，在此情况下采购人对供应商不承担任何责任并且供应商应向采购人支付全部货款总额的20%的违约金。采购人有权从货款中扣除供应商应支付的违约金。
17. 供应商应提供与采购需求要求相符的合格货物，如发现有不符合要求及质量标准的产品(零部件)，采购人有权拒收，供应商须在规定的交货时间内更换合格的货物给采购人并承担一切费用和风险，且不得作为货期期限顺延的理由。如供应商因不能按期按量供应货物，或未能及时更换货物，或多次出现质量问题，采购人有权依采购人认为适当的条件和方法采购替换的货物，供应商应赔偿因另外购买替换货物而产生的一切费用及额外支出。
18. 质保期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到质量标准要求或同类型故障出现超过3次情形的），供应商必须在规定的期限调整或改正并达到采购需求约定的质量标准。
19. 保修期内，供应商不履行保修义务，采购人有权要求供应商每次支付不超过采购项目总价5%的违约金，且采购人有权委托第三方予以维修，因此而产生的一切费用由供应商承担。

5.未经采购人同意，供应商拒不履行或部分不履行采购项目的，供应商按未履行部分采购项目金额的20%向采购人支付违约金。

附件2 投标文件目录及格式要求

投标单位参照竞选文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

目 录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **是否提交** | **页码范围** | **备注** |
| **一** | **报价文件** |  |  |  |
| 1.1 | 报价明细表(格式1) |  |  |  |
| **二** | **商务文件** |  |  |  |
| 2.1 | 供应商简介（如有，格式自定） |  |  |  |
| 2.2 | 供应商营业执照复印件 |  |  |  |
| 2.3 | 法定代表人证明及授权书(格式2) |  |  |  |
| 2.4 | 供应商调查表(格式3) |  |  |  |
| 2.5 | “信用中国”信用信息报告 |  |  |  |
| 2.6 | 投标人声明函(格式4) |  |  |  |
| 2.7 | 实质性要求响应表（格式5） |  |  |  |
| 2.8 | 供应商认为需要提交的其他资料 |  |  |  |

**一、报价文件**

**1.1报价明细表**(格式1)

报价明细表

项目名称：202507维修部班组月度材料采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号、规格** | **报价****品牌型号** | **单位** | **数量** | **含税单价（元）** | **含税金额（元）** | **货期** | **质保期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 未含税：含税： |

说明：

1. 投标报价为人民币报价。
2. 本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。
3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）。
4. 总价金额与分项报价汇总金额或者单价汇总金额不一致的，按就低不就高原则修正金额。

供应商名称：（盖章）

报价日期：

报价有效期：

**二、商务文件**

**2.1供应商简介（**如有，格式自定**）**

**2.2供应商营业执照复印件（盖章）**

**2.3 法定代表人证明及授权书**(格式2)

**法定代表人身份证明书**

 在我单位任 职务，是我单位法定代表人，身份证号为 ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2025年 月 日

单位通信地址：

邮政编码： 单位联系电话：

附：法人代表身份证正反面或其他身份证明材料复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证复印件（人像面） | 身份证复印件（国徽面） |
|  |  |

**法定代表人授权委托证明书**

兹授权（委托代理人姓名） 为我方委托代理人，其权限是：办理广州城投综合能源投资经营管理有限公司/广州大学城能源发展有限公司组织的“202507维修部班组月度材料采购”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自 年 月 日签章之日起生效，特此声明。

附：代理人性别： 年龄： 职务：

　　身份证号码：

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印

（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 2025年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

**2.4 供应商调查表**(格式3)

编号：TZ4-23

供应商调查表

(设备材料类)

项目名称：202507维修部班组月度材料采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称  |  | 法人代表 | 　 |
| 注册地址 | 　 | 邮 编 | 　 |
| 公司成立日期 | 　 | 营业执照号码 | 　 | 注册资金 | 　 |
| 电话号码 | 　 | 传真号码 | 　 | 公司网页 | 　 |
| 员工人数 | 　 | 厂房面积 | 　 | 品质控制 | 　 |
| 公司所有制 |  | 机构性质 |  |
| 供应商性质 | □ 品牌公司 □ 总代理 □ 省级代理 □ 市级代理 □ 经销商 |
| 营业范围 | 　 |
| 主要经营(代理)设备或产品 | 　 |
| 主营市场 | 　 | 主要客户 | 　 |
| 年销售额（过去三年） | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 | 20 年 | 万元 |
| 开户银行 | 　 | 银行帐号 | 　 |
| 联系人姓名 | 性别 | 职务/职别 | 部门 | 办公电话 | 手机 | 传真 | 电子邮箱 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 是否获得质量保证 / 质量控制体系认征.请提供证书复印件 |
| ISO 9001 | □ 是 | □ 否 | ISO 14001 | □ 是 | □ 否 |
| 其它 | 　 |
| 序号 | 资质证书名称 | 认证范围（国/省/市） |
| 　 | 　 | 　　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 供应商：（公章） 日期： 年 月 日 |

**2.5 “信用中国”信用信息报告**(www.creditchina.gov.cn)

**2.6投标人声明函**(格式4)

**投标人声明函**

广州城投综合能源投资经营管理有限公司/广州大学城能源发展有限公司 **：**

关于贵公司202507维修部班组月度材料采购，我公司（企业）愿意参加竞选，并声明：

我方承诺在本次采购活动中不存在以下情况：（1）处于被责令停业或破产状态；（2）资产被重组、接管和冻结；（3）在投标活动中3年内有重大违法活动和涉嫌违规行为。

我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效报价。**

**2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。**

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或报价人授权代表（签名或盖章）：

日期：

**2.7实质性要求响应表**(格式5)

**实质性要求响应表**

项目名称：202507维修部班组月度材料采购

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求四、需求内容（一）1、★本项目采用综合单价包干，以实际采购数量进行结算。本项目的综合单价包含供应商完成本项目（如果中标）约定所有工作内容所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不限于全部人工、材料、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、运输、利润、税费（包括关税、增值税专用发票等）、质保期服务、采购实施过程中不可预见费用以及与设备有关的特殊要求等完成本合同工作所需的所有费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求四、需求内容（二）★货物要求供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、未使用过的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家、行业及采购需求书提出的有关质量标准的货物。 |  |  |  |
| 3 | 采购需求 五、商务要求（一）★付款方式：全部货物货到现场并经需方验收合格签字和收到供方相关的产品资料后30日内支付至结算价的100%款项。付款前供方开具相应金额增值税(含13%增值税)专用发票给需方。 |  |  |  |

**供应商必须将对竞选文件中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容填写此表。**

备注：1、竞选文件中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，供应商如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞选文件上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

 供应商名称（盖公章）：

 日 期：2025年 月 日

**2.9 其他资料**

投标人认为需要提交的其他资料。

**附件3**

**资格性和有效性审查表**

项目名称：202507维修部班组月度材料采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **供应商** |
| 1 | 投标文件按竞选文件的规定密封、盖章和签署； |  |
| 2 | 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或事业单位登记机构核发的事业单位法人证书，按国家法律经营；提供有效的营业执照副本或其他组织证明文件复印件； |  |
| 3 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，提供“信用中国”网站的信用信息报告并打印页面加盖公章； |  |
| 4 | 投标人未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在投标活动中3年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为；提供投标人声明函； |  |
| 5 | 投标总报价没有超过最高限价且没有报价畸低的； |  |
| 6 | 投标文件没有附有招标人不能接受的条件（ 满足“★”的条款）； |  |
| 7 | 供应商报价文件明确按照本项目竞选文件所附的实质性要求响应表的格式填写（加盖公章），且提交的产品参数、规格型号满足采购清单要求，无出现报价内容与本项目竞选文件所附的实质性要求响应表信息前后不一致情形； |  |
| 8 | 符合竞选文件中规定的其他实质性要求； |  |
|  | **评审结论（**通过/不通过**）** |  |

注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按无效标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日 期： 年 月 日